# 测量模组功耗

[English]

开发功耗敏感型应用时，需要了解 模组 在 Deep-sleep 模式、其他节能模式 和 Active 模式下的功耗。本节介绍如何测量运行此类应用程序时模组的功耗。

## 测量注意事项

### 可以使用开发板进行测量吗？

对于 ESP32-C5，可以使用 ESP32-C5-DevKitC-1 等开发板。这些开发板配有排针，可以用来测量模组的功耗。

使用上述开发板，可以烧写 deep_sleep 示例来测量模组在 Deep-sleep 模式下的功耗。也可以使用以下方法来测量配有 ESP32-C5 芯片的裸模组的电流。

### 如何选择合适的电流表？

在 deep_sleep 示例中，模组每 20 秒被唤醒一次。在 Deep-sleep 模式下，模组中的电流仅为几微安 (μA)，而在 Active 模式下，电流的量级为毫安 (mA)。普通电流表无法快速动态切换测量范围，因此很难在如此大的动态范围内进行准确测量。

此外，普通电流表的内阻相对较高，压降较大，提供的电压可能会小于模组的最低电压，从而导致模组状态不稳定。

因此，用于测量 Deep-sleep 模式下电流的电流表应具有较小内阻，最好能够动态切换电流范围。我们推荐使用 Joulescope 电流表 和 Nordic 发布的 Power Profiler Kit II。

#### Joulescope 电流表

Joulescope 电流表既能高速采样，又可以快速切换动态电流范围，即使测量设备的功耗变化很快，也可以准确测量其电流和功耗。Joulescope 可以精确测量从 A 到 nA 共九个数量级的设备电流。此外，Joulescope 在 1 A 时的总压降为 25 mV，可以保证模组正常运行。拥有以上两大特性， Joulescope 是测量模组在 Deep-sleep 模式和 wake-up 模式之间切换时电流的理想选择。

Joulescope 没有显示屏，如果需要查看所测模组的电流波形，请将其连接到计算机。具体请参照制造商提供的文档操作。

#### Nordic Power Profiler Kit II

Nordic Power Profiler Kit II (PPK2) 具有先进模拟测量单元，动态测量范围大。低功耗嵌入式应用的功耗通常在几微安到 1 A 之间，PPK2 能够准确测量这个范围内的电流。根据测量范围的不同，分辨率在 100 nA 到 1 mA 之间变化。如此精准的分辨率足以检测到低功耗优化系统中常见的小波动。

## 硬件连接

要测量裸模组的功耗，需要用 ESP-Prog 来为模组烧写 deep_sleep 示例，并在测量期间为模组供电。此外还需要一个合适的电流表（这里我们使用 Joulescope 电流表），一台计算机，当然还有一个带有必要跳线的裸模组。请参阅以下图示连接硬件。

硬件连接（点击放大）

请将所测模组的 UART TX、 UART RX、 SPI Boot、 Enable 以及 GND 管脚与 ESP-Prog 上的相应管脚连接。将 ESP-Prog 上的 VPROG 管脚连接到 Joulescope 电流表的 IN+ 端口，并将 OUT+ 端口连接到所测模组的 3.3 V 管脚。有关不同模组中管脚的具体名称，请参考下面的列表。

基于 ESP32-C5 芯片的模组管脚名称
模组管脚功能 | 管脚名称
--- | ---
UART TX | TXD0
UART RX | RXD0
SPI Boot | IO28
Enable | EN
供电 | 3V3
接地 | GND

有关管脚名称的详细信息，请参阅 模组技术规格书。

## 测量步骤

下面以 ESP32-S3-WROOM-1 为例进行电流测量，其他模组也可参照以下步骤。芯片在不同模式下的具体功耗，请参阅相应 芯片技术规格书 中的功耗章节。

参照以下步骤，可以测量 Deep-sleep 模式下的电流情况。

- 按照硬件连接章节的提示，连接上述设备。

- 将 deep_sleep 示例烧写到模组中。详情请参阅 在 Linux 和 macOS 系统中创建工程 （适用于运行 Linux 或 macOS 系统的计算机），也可以参考 在 Windows 系统中创建工程 （适用于运行 Windows 系统的计算机）。

- 默认情况下，模组每 20 秒唤醒一次（可以通过修改示例的代码来更改定时）。想要检查示例是否按照预期运行，可以运行 `idf.py -p PORT monitor` （请用你的串行端口名称替换 PORT）来监视模组的情况。

- 打开 Joulescope 软件查看如下图所示的电流波形。

观察波形可知，模组在 Deep-sleep 模式下的电流为 8.14 μA，在 Active 模式下的电流约为 23.88 mA。此外，Deep-sleep 模式下的平均功耗为 26.85 μW，Active 模式下的平均功耗则为 78.32 mW。

ESP32-S3-WROOM-1 的电流波形（点击放大）

观察下图可知，该模组在一个周期内的总功耗为 6.37 mW。

ESP32-S3-WROOM-1 的功耗（点击放大）

通过参考不同模式下的功耗，可以估算应用程序的功耗，从而选择合适的电源。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。