# 片外 RAM

[English]

## 简介

ESP32-C61 提供了好几百 KB 的片上 RAM，可以满足大部分需求。但有些场景可能需要更多 RAM，因此 ESP32-C61 另外提供了高达 Value not updated 的虚拟地址，供片外 PSRAM（伪静态随机存储器）存储器使用。片外 RAM 已经集成到内存映射中，在某些范围内与片上 RAM 使用方式相同。

## 硬件

ESP32-C61 支持与 SPI flash 芯片并联的 PSRAM。虽然 ESP32-C61 支持多种类型的 RAM 芯片，但 ESP-IDF 当前仅支持乐鑫品牌的 PSRAM 芯片，如 ESP-PSRAM32、ESP-PSRAM64 等。

备注

备注

乐鑫同时提供模组和系统级封装芯片，集成了兼容的 PSRAM 和 flash，可直接用于终端产品 PCB 中。如需了解更多信息，请前往乐鑫官网。注意，ESP-IDF SDK 可能与定制的 PSRAM 芯片不兼容。

有关将 SoC 或模组管脚连接到片外 PSRAM 芯片的具体细节，请查阅 SoC 或模组技术规格书。

## 配置片外 RAM

备注

只有在构建中包含 `esp_psram` 组件时，`SPI RAM` 配置选项才可用。要在项目中包含 `SPI RAM` 功能，使用 `idf_component_register` 注册组件时，将 `esp_psram` 组件添加为 `REQUIRES` 或 `PRIV_REQUIRES` 的依赖项。

ESP-IDF 完全支持将片外 RAM 集成到你的应用程序中。在启动并完成片外 RAM 初始化后，可以将 ESP-IDF 配置为用多种方式处理片外 RAM：

- 集成片外 RAM 到 ESP32-C61 内存映射

- 添加片外 RAM 到堆内存分配器

- 调用 malloc() 分配片外 RAM （默认方式）

- 允许 .bss 段放入片外存储器

- 允许 .noinit 段放入片外存储器

- 在 PSRAM 中直接执行代码

### 集成片外 RAM 到 ESP32-C61 内存映射

在 CONFIG_SPIRAM_USE 中选择 `Integrate RAM into memory map` 选项，以集成片外 RAM 到 ESP32-C61 内存映射。

这是集成片外 RAM 最基础的设置选项，大多数用户需要用到其他更高级的选项。

ESP-IDF 启动过程中，片外 RAM 被映射到数据虚拟地址空间，该地址空间是动态分配的，其长度为 PSRAM 大小和可用数据虚拟地址空间大小之间的最小值。

应用程序可以创建指向该区域的指针，手动将数据放入片外存储器，并全权负责管理片外 RAM，包括协调缓存占用、防止发生损坏等。

建议通过 ESP-IDF 堆内存分配器访问 PSRAM（见下一小节）。

### 添加片外 RAM 到堆内存分配器

在 CONFIG_SPIRAM_USE 中选择 `Add RAM to heap_caps allocator (malloc() stays internal by default)` 选项。

启用上述选项后，片外 RAM 被映射到数据虚拟地址空间，并将这个区域添加到携带 `MALLOC_CAP_SPIRAM` 标志的 堆内存分配器。由于该内存区域同时带有 `MALLOC_CAP_DEFAULT` 标志，因此 `heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_DEFAULT)` 这类调用仍然可能返回 PSRAM 指针。

如果程序想显式地从片外存储器分配存储空间，则需要调用 `heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_SPIRAM)`，之后可以调用 `free()` 函数释放这部分存储空间。

在该模式下，标准 `malloc()` 默认不会从外部 RAM 分配内存，因为它使用的是单独的默认分配策略。

### 调用 `malloc()` 分配片外 RAM

在 CONFIG_SPIRAM_USE 中选择 `Make RAM allocatable using malloc() as well` 选项，该选项为默认选项。

启用此选项后，片外存储器将被添加到内存分配程序（与上一选项相同），同时也将被添加到由标准 `malloc()` 函数返回的 RAM 中。

应用程序因此可以使用片外 RAM，无需重写代码就能使用 `heap_caps_malloc(..., MALLOC_CAP_SPIRAM)`。

如果某次内存分配偏向于片外存储器，也可以使用 CONFIG_SPIRAM_MALLOC_ALWAYSINTERNAL 设置分配空间的大小阈值，控制分配结果：

- 如果分配的空间小于或等于阈值，分配程序将首先选择内部存储器。

- 如果分配的空间大于阈值，分配程序将首先选择外部存储器。

如果优先考虑的内部或外部存储器中没有可用的存储块，分配程序则会选择其他类型存储。

由于有些内存缓冲器仅可在内部存储器中分配，因此需要使用第二个配置项 CONFIG_SPIRAM_MALLOC_RESERVE_INTERNAL 在启动阶段（PSRAM 初始化完成后，于 `main_task` 中）预留一块内部 DMA 可用内存池。该内存从常规内部堆中分配出，并重新注册为独立的内存池。

预留池通过堆能力优先级机制管理：

- 中优先级 — `MALLOC_CAP_DMA | MALLOC_CAP_INTERNAL`：显式使用这些标志的 `heap_caps_malloc()` 请求会优先从此池分配。

- 低优先级 — `MALLOC_CAP_DEFAULT`：仅当其他具有更高优先级 `MALLOC_CAP_DEFAULT` 的内部堆耗尽后，`malloc()` 才会回退使用此池。

因此，在正常情况下 `malloc()` 不会从该池分配；仅当其他内部内存耗尽后，`malloc()` 才会将其作为最后的回退来源以避免分配完全失败。

### 允许 .bss 段放入片外存储器

通过勾选 CONFIG_SPIRAM_ALLOW_BSS_SEG_EXTERNAL_MEMORY 启用该选项。

启用该选项后，PSRAM 被映射到的数据虚拟地址空间将用于存储来自 lwip、net80211、libpp、wpa_supplicant 和 bluedroid ESP-IDF 库中零初始化的数据（BSS 段）。

通过将宏 `EXT_RAM_BSS_ATTR` 应用于任何静态声明（未初始化为非零值），可以将附加数据从内部 BSS 段移到片外 RAM。

也可以使用链接器片段方案 `extram_bss` 将组件或库的 BSS 段放到片外 RAM 中。

启用此选项可以减少 BSS 段占用的内部静态存储。

剩余的片外 RAM 也可以通过上述方法添加到堆分配器中。

### 允许 .noinit 段放入片外存储器

通过勾选 CONFIG_SPIRAM_ALLOW_NOINIT_SEG_EXTERNAL_MEMORY 启用该选项。启用该选项后，PSRAM 被映射到的数据虚拟地址空间将用于存储未初始化的数据。即使在启动或重新启动期间，放置在该段中的值也不会被初始化或修改。

通过应用 `EXT_RAM_NOINIT_ATTR` 宏，可以将数据从内部 NOINIT 段移到片外 RAM。剩余的片外 RAM 也可以通过上述方法添加到堆分配器中，具体请参考 添加片外 RAM 到堆内存分配器。

#### 在 PSRAM 中直接执行代码

启用 CONFIG_SPIRAM_XIP_FROM_PSRAM 选项后能在 PSRAM 中直接执行代码。通常放置在 flash 中的段，如 `.text` 部分的数据（用于指令）和 `.rodata` 部分的数据（用于只读数据），将被加载到 PSRAM 中。

启用此选项后，SPI1 flash 操作期间 cache 保持启用状态，因此需要执行的代码在此期间不必放置在内部 RAM 中。

## 片外 RAM 使用限制

使用片外 RAM 有下面一些限制：

- flash cache 禁用时（比如，正在写入 flash），片外 RAM 将无法访问；同样，对片外 RAM 的读写操作也将导致 cache 访问异常。因此，ESP-IDF 不会在片外 RAM 中分配任务堆栈（详见下文）。

- 片外 RAM 与片外 flash 使用相同的 cache 区域，这意味着频繁在片外 RAM 访问的变量可以像在片上 RAM 中一样快速读取和修改。但访问大块数据时（大于 32 KB），cache 空间可能会不足，访问速度将降低到片外 RAM 的访问速度。此外，访问大块数据会挤出 flash cache，可能在之后降低代码的执行速度。

- 一般来说，片外 RAM 不会用作任务堆栈存储器。`xTaskCreate()` 及类似函数始终会为堆栈和任务 TCB 分配片上储存器。

可以使用 CONFIG_FREERTOS_TASK_CREATE_ALLOW_EXT_MEM 选项将任务堆栈放入片外存储器。这时，必须使用 `xTaskCreateStatic()` 指定从片外存储器分配的任务堆栈缓冲区，否则任务堆栈将仍从片上存储器分配。

## 初始化失败

默认情况下，片外 RAM 初始化失败将终止 ESP-IDF 启动。如果想禁用此功能，可启用 CONFIG_SPIRAM_IGNORE_NOTFOUND 配置选项。

## 加密

可以为存储在外部 RAM 中的数据启用自动加密功能。启用该功能后，通过缓存读写的任何数据将被外部存储器加密硬件自动加密、解密。

只要启用了 flash 加密功能，就会启用这个功能。关于如何启用 flash 加密以及其工作原理，请参考 flash 加密。

在 ESP32-C61 上，PSRAM 加密可以按 MMU 页面粒度进行控制，允许对单个 PSRAM 页面选择性地加密或不加密。但在默认配置下，启用 flash 加密时所有 PSRAM 页面都会被加密。

### 预留未加密的 PSRAM 区域

启用 CONFIG_SPIRAM_ENC_EXEMPT 会在 PSRAM 上端（最高物理地址区，大小由 CONFIG_SPIRAM_ENC_EXEMPT_SIZE 指定，单位为 KB，向上取整到 MMU 页面大小）预留一段区域，该区域在映射时不启用加密。此区域被注册为一个独立的堆池，仅可通过 `MALLOC_CAP_SPIRAM_NO_ENC` 能力位访问。其余 PSRAM（以及 flash）仍然保持加密。

警告

通过 `MALLOC_CAP_SPIRAM_NO_ENC` 分配的内存以明文形式存储在 PSRAM 中，攻击者若能物理接触 PSRAM 接口即可读取其内容。切勿将 TLS 状态、密钥或其他敏感数据放入该区域。

典型使用场景：PSRAM 加密会对缓冲区施加对齐约束，部分 DMA 引擎（如 2D-DMA）无法满足这些约束。需要被此类引擎进行 DMA 访问的缓冲区可以从该未加密区域分配：

    #if CONFIG_SPIRAM_ENC_EXEMPT
    uint32_t caps = MALLOC_CAP_SPIRAM_NO_ENC;
    #else
    uint32_t caps = MALLOC_CAP_SPIRAM;
    #endif
    uint8_t *buf = heap_caps_malloc(buf_size, caps);

必须显式请求 `MALLOC_CAP_SPIRAM_NO_ENC`。该能力位有意未与 `MALLOC_CAP_SPIRAM` 或 `MALLOC_CAP_DEFAULT` 组合，因此普通 SPIRAM/堆分配不会意外落入该未加密区域。

如需在分配后验证缓冲区是否确实位于未加密的预留区域（例如调用 `heap_caps_malloc_prefer()` 后可能回退到加密的 PSRAM），可使用 `esp_psram_ptr_is_no_enc()`。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。