# 文件系统注意事项

[English]

本文档旨在推荐最适合你的应用程序的文件系统。主要介绍了 ESP-IDF 所支持的文件系统的特定功能和属性，这些功能属性对于典型用例而言十分重要。如需获取每种文件系统的详细信息，请参阅相应的文档。

目前，ESP-IDF 框架支持三种文件系统。ESP-IDF 还提供了 API，用于批量处理文件系统的挂载和卸载。通过 C/POSIX 标准文件 API 能实现文件和目录的访问，使所有应用程序都可以使用相同接口，不受底层文件系统的影响。

- FatFS

- SPIFFS

- LittleFS

这三种文件系统都是基于已有的第三方库，对其进行封装和修改后集成到 ESP-IDF。

ESP-IDF 还提供了非易失性存储 (NVS) 库 API，适用于简单的数据存储需求，通过键访问关联的值。该库虽然本身不是一个功能齐全的文件系统，但便于存储配置信息、校准数据以及类似信息。更多详细信息，请参阅 NVS 库 小节。

上述文件系统的重要属性和功能如下表所示：

| FatFS | SPIFFS | LittleFS
--- | --- | --- | ---
功能 | 实现 MS FAT12、FAT16、FAT32 文件系统格式，可选 exFAT 文件系统的不同实现方式 在大多数硬件平台上广泛兼容的通用文件系统 文档完善 线程安全 | 专为嵌入式系统中的 NOR flash 设备研发，低 RAM 占用 达到静态磨损均衡 不再维护，且文档较少 线程安全 | 具备故障安全性，具备自身磨损均衡功能，固定 RAM（与文件系统大小无关） 文档完善 线程安全
存储单位与限制 | 簇（1～128 扇区） 支持的扇区大小：512 B，4096 B FAT12：簇大小 512 B ～ 8 kB，最多 4085 个簇 FAT16：簇大小 512 B ～ 64 kB，最多 65525 个簇 FAT32：簇大小 512 B ～ 32 kB，最多 268435455 个簇 | 逻辑页、由页组成的逻辑块 典型配置：页大小 = 256 B，块大小 = 64 kB | 块、元数据对 典型配置：块大小 = 4 kB
磨损均衡 | 可选（用于 SPI flash） | 集成 | 集成
最小分区大小 | 8 个扇区启用磨损均衡（4 个 FATFS 扇区 + 4 个磨损均衡扇区，磨损均衡扇区大小为 4096 B）： 最少再加 4 个扇区 实际大小由磨损均衡配置（安全、性能）决定 | 6 个逻辑块 每块 8 个页 | 未指定，理论上 2 个块
最大分区大小 | FAT12：约 32 MB（8 kB 簇） FAT16：约 4 GB（64 kB 簇，理论值） FAT32：约 8 TB（32 kB 簇，理论值） | 未指定绝对最大值，不推荐超过每块 1024 页 | 未指定，理论上约 2 GB
目录支持 | 是（普通 FAT 目录中最多 65536 个条目） 限制： FAT12：根目录最多 224 个文件 FAT16：根目录最多 512 个文件 FAT32：根目录只是另一个目录 | 否 | 是
电源故障保护 | 否 | 部分（见 SPIFFS） | 是（集成）
加密 | 是 | 否 | 是
支持目标 | SPI flash (NOR) SD 卡 | SPI flash (NOR) | SPI flash (NOR) SD 卡 (IDF >= v5.0)

如需比较使用不同配置和参数的文件系统性能，请参阅存储性能基准测试示例 storage/perf_benchmark 获取详细信息。

## FatFS

FatFS 是最适用于常见应用的文件系统，如文件/目录访问、数据存储、日志记录等。它能够自动识别特定的 FAT 文件系统类型，可与 PC 及其他平台良好兼容。FatFS 支持分区加密、只读模式、可选的 SPI flash 磨损均衡（SD 卡使用其内置的磨损均衡），并配备辅助的主机工具：生成器和分析器、Python 脚本。它还支持 SDMMC 访问。较为显著的缺点是应对突然断电能力不足。为降低这方面的不稳定性，ESP-IDF 的 FatFS 默认设置部署了两个 FAT 表副本。可以通过设置 `esp_vfs_fat_mount_config_t::use_one_fat` 标志来禁用此选项（2-FAT 相关操作完全由 FatFS 库处理）。有关更多信息，请参见相关示例。

相关文档:

- FatFS 源站点

- 更多关于 FAT 表大小限制

- FatFs 与 VFS 配合使用

- FatFs 与 VFS 和 SD 卡配合使用

- ESP-IDF FatFS 工具： FatFS 分区生成器 和 FatFS 分区分析器

示例:

- storage/sd_card 演示了如何访问使用 FAT 文件系统的 SD 卡。

- storage/fatfs/ext_flash 演示了如何访问使用 FAT 文件系统的外部 flash。

## SPIFFS

SPIFFS 文件系统提供了一定程度的断电安全性（参见重启后修复函数 `esp_spiffs_check()`），并具有内置磨损均衡机制。由于其垃圾回收机制，当专用分区使用超过大约 70% 时，文件系统性能可能会下降，且不支持目录。SPIFFS 适用于仅需管理少量（可能是大型）文件，并要求较高数据一致性的场景。通常，SPIFFS 比 FatFS 占用更少的 RAM 空间，并支持最大 128 MB 的 flash 芯片。需要注意的是，SPIFFS 已不再开发和维护，因此请仔细斟酌是否优先选择此文件系统。

相关文档:

- SPIFFS 文件系统

- 生成 SPIFFS 镜像的工具

示例:

- storage/spiffs 演示了如何在 ESP32-P4 上使用 SPIFFS 文件系统。

## LittleFS

LittleFS 是一种基于块的文件系统，专为微控制器和嵌入式设备设计。它具有良好的断电恢复能力，可实现动态磨损均衡，并且 RAM 占用少。此外，其限制配置可调整，支持直接在 SD/MMC 卡上操作。此文件系统适用于通用的应用，唯一的缺点是文件系统与其他平台的兼容性较差（不如 FatFS 文件系统）。

LittleFS 可以作为外部组件从 ESP Component Registry 获取。详细信息请参阅 LittleFS 组件介绍，以了解如何将该文件系统应用到项目中。

相关文档:

- LittleFS 项目主页（源码、文档）

- LittleFS 辅助工具和相关项目

- ESP-IDF 的 LittleFS 移植版

- ESP-IDF LittleFS 组件

示例:

- storage/littlefs 演示了如何在 ESP32-P4 上使用 LittleFS 文件系统。

## NVS 库

非易失性存储（NVS）适用于需要处理大量键值对的应用场景，如应用系统配置。为了方便使用，键空间被划分为多个命名空间，每个命名空间是一个独立的存储区域。除了支持基本的数据类型（最大支持 64 位整数），NVS 还支持零终止字符串和长度可变的二进制大对象数据 (blob)。

NVS 具有如下特性：

- 支持 flash 磨损均衡。

- 突然断电保护（数据以确保原子更新的方式存储）。

- 支持加密（AES-XTS）。

- 提供设备生产过程和离线分析需要的数据准备工具。

在开发与 NVS 相关的代码时需要注意以下事项：

- 推荐的使用场景：用于存储不经常更改的配置数据。

- NVS 不适用于日志记录或其他需要频繁大量数据更新的场景，而适用于小规模的更新和低频率的写入。另一个限制是 flash 页面擦除的最大次数，对于 NOR flash 设备，通常为 100,000 左右。

- 如果需存储的数据组更新速率差异较大，建议为每个数据组创建不同的 NVS flash 分区，便于管理磨损均衡，降低数据损坏的风险。

- 默认的 NVS 分区（标记为 "nvs"）由其他 ESP-IDF 组件（如 Wi-Fi、蓝牙等）使用。为避免与其他组件发生冲突，建议为相关数据创建单独的分区。

- NVS 存储在 flash 中的分配单位是一个页面，即 4,096 字节。每个 NVS 分区至少需要三个页面才能正常工作。一个页面始终被保留，不用于数据存储。

- 在写入或更新现有数据之前，必须在 NVS 分区中有足够的空闲空间来存储旧数据和新数据。NVS 库不支持部分更新，因此跨 flash 页的大型 blob 数据可能需要更长的写入时间和更多的空间占用，增加实际操作的复杂性。

- NVS 库无法在不符合规格的电源环境中确保一致性，例如使用电池或太阳能面板供电的系统。在这种情况下，flash 数据的错误解析可能会导致 NVS flash 分区损坏。开发者应提供数据恢复代码，例如，基于具有工厂设置的只读数据分区。

- 已初始化的 NVS 库会占用 RAM 空间，这个占用量随着 flash 分区和缓存的键数量的增加线性增长。

相关文档:

- 有关 API 和 NVS 库的更多信息，请参阅 非易失性存储库。

- 有关批量生产的信息，请参阅 NVS 分区生成程序。

- 有关离线 NVS 分区解析的信息，请参阅 NVS 分区解析程序。

示例:

- storage/nvs/nvs_rw_value 演示了如何写入和读取一个整数值。

- storage/nvs/nvs_rw_blob 演示如何写入和读取一个 blob。

- security/nvs_encryption_hmac 演示了如何用 HMAC 外设进行 NVS 加密，并通过 efuse 中的 HMAC 密钥生成加密密钥。

- security/flash_encryption 演示了如何进行 flash 加密，包括创建和使用 NVS 分区。

## 文件处理设计注意事项

关于将可靠的存储功能集成到应用程序中，建议如下：

- 尽可能使用 C 标准库文件 API（ISO 或 POSIX）。这种高级接口可以保证在切换到其他文件系统时，无需进行太多更改。ESP-IDF 支持的所有文件系统作为底层实现，供 C 标准库调用，开发代码无需了解文件系统的实现细节。每个系统唯一特有的部分是格式化、挂载以及诊断/修复功能。

- 将文件系统相关的代码分离并封装，尽量简化后续的更新。

- 采用合理的应用程序文件存储结构：

    - 尽可能均匀分布负载。使用适当数量的目录/子目录（例如，FAT12 的根目录只能存储 224 条记录）。

    - 避免使用过多、过大的文件（相对而言，文件数量过多更易引发问题）。每个文件相当于系统内部“数据库”中的一条记录，随着文件数量增加，管理这些文件所需的开销可能会超过实际存储的数据量。这会快速消耗文件系统资源，导致应用程序启动失败，这在嵌入式系统中尤为常见。

    - 格外注意 SPI Flash 内存中执行的写入或擦除操作的次数（例如，在 FatFS 中每次写入都需要擦除全部的写入区域）。NOR flash 设备每个扇区通常可以承受超过 100,000 次擦除循环，磨损均衡机制延长了设备寿命。磨损均衡机制作为独立组件在相应的驱动程序堆栈中实现，对应用程序来说是透明的。由于磨损均衡算法会在给定的分区空间中轮换 flash 内存扇区，所以需要一些可用的磁盘空间进行虚拟扇区的调整。假设创建了一个“精确”划分的分区，被应用数据完全占用，磨损均衡机制就不再作用，造成设备快速老化。在实际应用中，flash 写入频率为 500 毫秒的项目，能够在几天内毁坏 ESP32 flash（真实案例）。

    - 基于上述考虑，建议使用适当的较大分区，以确保数据的安全裕度。通常，预留额外的 flash 空间产生的成本要比被迫解决突发故障的成本更低。

    - 根据应用程序实际所需，谨慎选择文件系统。例如，NVS 不建议用于存储生产数据，因为它不适合存储过多的项目（NVS 分区推荐最大容量大约为 128 kB）。

## 分区加密

ESP32-P4 芯片具有多种特性，支持加密芯片主 SPI Flash 内存中各分区内容。相关信息请参阅 flash 加密 和 NVS 加密。这两种加密方式都使用 AES 算法，flash 加密提供硬件驱动的加密方案，对软件层完全透明；而 NVS 加密是基于 mbedTLS 组件实现的软件功能（如果芯片型号支持，mbedTLS 可以内部使用 AES 硬件加速器）。需注意，NVS 加密需启用 flash 加密，因为 NVS 加密需要一个专有的加密分区来存储密钥。然而 NVS 的内部结构与 flash 加密设计不兼容，二者实际是互相独立的。

鉴于存储安全方案和 ESP32-P4 芯片设计，主要文档中可能并未明确以下两点：

- flash 加密仅适用于主 SPI flash 存储。这是因为它具有一个缓存模块，所有的透明加密 API 都通过该缓存模块进行。外部 flash 分区没有此缓存支持，所以无法利用原生 flash 加密功能来加密外部 flash 分区。

- 采取以下方式部署外部分区加密：实现自定义 SPI flash 驱动（参见 storage/custom_flash_driver），或自定义驱动栈中的更高层，例如提供自定义的 FatFS 磁盘 I/O 层。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。