# 系统

[English]

## 电源管理

- `esp_sleep_enable_ext1_wakeup_with_level_mask` 已被弃用，请用 `esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io()` 以及 `esp_sleep_disable_ext1_wakeup_io()`。

## 单元测试

旧版 Unity 框架版本允许省略 `TEST_ASSERT_*` 宏语句末尾的分号，但 ESP-IDF v5.3 所使用的新版本 Unity 不再允许这一操作。

例如，以下代码：

    TEST_ASSERT(some_func() == ESP_OK)

现在将导致编译错误。要修复此问题，请如下所示，在语句末尾添加分号：

> TEST_ASSERT(some_func() == ESP_OK);

## 分区表

分区表生成工具已修复，确保类型为 `app` 的分区大小与 flash 扇区（最小擦除单元）大小对齐（请参阅 偏移地址 (Offset) 和大小 (Size) 字段）。如果分区大小不对齐，分区表生成工具将报错。此修复确保在文件大小接近或等于分区大小的情况下，OTA 更新能够正常进行（擦除操作不会超出分区大小）。

如果 `app` 分区大小不是 4 KB 的倍数，请注意，在迁移到 ESP-IDF v5.3 时，必须将此分区的大小与 4 KB（或 4 KB 的倍数）对齐，以确保能成功构建。这不会影响现有设备的分区表，但能确保生成的固件大小保持在可以 OTA 更新的大小范围内。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。