# Wi-Fi

本文档概述了 v6.0 版本中与 Wi-Fi 相关的重大更改。

## 已移除的函数和类型

以下函数和类型已被移除。

- DPP：

    - DPP 事件回调 `esp_supp_dpp_event_cb_t` 和事件枚举 `esp_supp_dpp_event_t` 已被移除。请直接使用 Wi-Fi 事件（例如 `WIFI_EVENT_DPP_URI_READY`、`WIFI_EVENT_DPP_CFG_RECVD`、`WIFI_EVENT_DPP_FAILED`）。

- RRM： 函数 `esp_rrm_send_neighbor_rep_request` 已被移除。请改用 `esp_rrm_send_neighbor_report_request`。

- 天线配置：

    - 函数 `esp_wifi_set_ant_gpio`、`esp_wifi_get_ant_gpio`、`esp_wifi_set_ant` 和 `esp_wifi_get_ant` 已被移除。请改用 `esp_phy` 组件中的等效函数：`esp_phy_set_ant_gpio`、`esp_phy_get_ant_gpio`、`esp_phy_set_ant` 和 `esp_phy_get_ant`。

- ESP-NOW： 函数 `esp_wifi_config_espnow_rate` 已被移除。请改用 `esp_now_set_peer_rate_config`。

## 已移除的变量、宏和枚举值

- 认证模式： 认证模式 `WIFI_AUTH_WPA3_EXT_PSK` 和 `WIFI_AUTH_WPA3_EXT_PSK_MIXED_MODE` 已被移除。请改用 `WIFI_AUTH_WPA3_PSK`。

- 邻居报告事件： 在 `wifi_event_neighbor_report_t` 结构体中，`report` 字段已被移除。请改用 `n_report` 字段，它是一个灵活的数组成员。

- Wi-Fi 接口： 头文件 `components/esp_wifi/include/esp_interface.h` 已被移除。`wifi_interface_t` 枚举现在定义在 components/esp_wifi/include/esp_wifi_types_generic.h 中。枚举值（例如 `WIFI_IF_STA`、`WIFI_IF_AP`）不再基于 `ESP_IF_WIFI_STA`、`ESP_IF_WIFI_AP` 等定义。

- Wi-Fi 接口宏： 宏 `ESP_IF_WIFI_STA` 和 `ESP_IF_WIFI_AP` 已被移除。请直接使用枚举值 `WIFI_IF_STA` 和 `WIFI_IF_AP`。

- Wi-Fi 断开连接原因： 断开连接原因代码 `WIFI_REASON_ASSOC_EXPIRE`、`WIFI_REASON_NOT_AUTHED` 和 `WIFI_REASON_NOT_ASSOCED` 已被移除。请改用 `WIFI_REASON_AUTH_EXPIRE`、`WIFI_REASON_CLASS2_FRAME_FROM_NONAUTH_STA` 和 `WIFI_REASON_CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA`。

- NAN：

    - 结构体 `wifi_nan_publish_cfg_t`、`wifi_nan_subscribe_cfg_t`、`wifi_nan_followup_params_t`、`wifi_event_ndp_indication_t`、`wifi_event_ndp_confirm_t` 中的字段 `svc_info` 已被移除。请改用等效字段 `ssi` 和 `ssi_len`。

    - 结构体 `wifi_event_nan_receive_t` 中的字段 `peer_svc_info` 已被移除。请改用等效字段 `ssi` 和 `ssi_len`。

- FTM： 结构体 `wifi_ftm_initiator_cfg_t` 中的字段 `use_get_report_api` 和结构体 `wifi_event_ftm_report_t` 中的字段 `ftm_report_data` 已被移除。请改用 `esp_wifi_ftm_get_report` 获取原始 FTM 报告数据。

## 已修改的函数和类型

以下 Wi-Fi 函数已修改。

- DPP： 函数 `esp_supp_dpp_init` 不再接受回调函数，应调用为 `esp_supp_dpp_init(void)`。

- WPS： 函数 `esp_wifi_wps_start` 不再接受 `timeout_ms` 参数。现在应调用为 `esp_wifi_wps_start(void)`。

- NAN：
    - 已调整 NAN API，使其可在两个独立的 NAN 工作模式间共享：NAN 同步（NAN-Sync）与 NAN 非同步发现（NAN-USD）：

        - `esp_wifi_nan_sync_start` 与 `esp_wifi_nan_sync_stop` 取代原有的 `esp_wifi_nan_start` / `esp_wifi_nan_stop`。

        - 以 `esp_wifi_nan_*` 为前缀的函数在 NAN-Sync 与 NAN 非同步发现（NAN-USD） 模式间通用（例如 `esp_wifi_nan_publish_service`、`esp_wifi_nan_subscribe_service`）。

        - 初始化 NAN 同步配置时，请使用 `WIFI_NAN_SYNC_CONFIG_DEFAULT()`，原 `WIFI_NAN_CONFIG_DEFAULT()` 已停用。

        - 结构体 `wifi_nan_config_t` 已重命名为 `wifi_nan_sync_config_t`，例如需将 `wifi_config_t.nan` 等声明更新为新类型。

        - NAN 数据通道相关的 API 与结构体目前仅适用于 NAN 同步（NAN-Sync）集群。

    - Wi-Fi 事件 `WIFI_EVENT_NAN_STARTED` / `WIFI_EVENT_NAN_STOPPED` 已重命名为 `WIFI_EVENT_NAN_SYNC_STARTED` / `WIFI_EVENT_NAN_SYNC_STOPPED`。

    - 函数 `esp_wifi_nan_publish_service` 的参数 `ndp_resp_needed` 已移至结构体 `wifi_nan_publish_cfg_t`。

    - 结构体 `wifi_nan_wfa_ssi_t` 中的 `proto` 字段类型现为 `uint8_t` （之前为 `wifi_nan_svc_proto_t`）。如果代码存储该字段的指针或依赖其大小，请按单个八位字节处理。

    - 结构体 `wifi_nan_publish_cfg_t` 和 `wifi_nan_subscribe_cfg_t` 新增 `usd_discovery_flag` 位域及对应的 `wifi_nan_usd_config_t` 成员。构造这些结构体时，请为新增字段提供指定初始化器，以避免字段偏移。

- 离信道操作：

    - 结构体 `wifi_action_tx_req_t` 新增 `bssid` 字段，该字段会写入发送动作帧的 Address3。请显式初始化该字段；保持全零时将沿用之前的行为，由 Wi-Fi 驱动填入广播地址，从而避免帧携带意外的 BSSID。

    - 结构体 `wifi_roc_req_t` 新增 `allow_broadcast` 标志，用于控制在驻留信道期间是否将广播/组播动作帧传递给 `rx_cb` 回调。现有应用应结合默认值 `false` 评估是否需要启用该选项，以便在需要时进行广播节点发现。若动作帧的 Address3/BSSID 本身为广播地址，即便 `allow_broadcast` 保持 `false`，回调仍会收到该帧。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。