警告

This document is not updated for ESP32H21 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# 烧录故障排除

[English]

## 连接失败

如果在运行给定命令时出现如“连接失败”这样的错误，造成该错误的原因之一可能是运行 `esptool` 时出现错误。 `esptool` 是构建系统调用的程序，用于重置芯片、与 ROM 引导加载器交互以及烧录固件的工具。可以按照以下步骤进行手动复位，轻松解决该问题。如果问题仍未解决，请参考 esptool 故障排除 获取更多信息。

`esptool` 通过使 USB 至 UART 桥（如 FTDI 或 CP210x）的 DTR 和 RTS 控制线生效来自动复位 ESP32-H21（请参考 与 ESP32-H21 创建串口连接 获取更多详细信息）。DTR 和 RTS 控制线又连接到 ESP32-H21 的 `[NEEDS TO BE UPDATED]` 和 `CHIP_PU` (EN) 管脚上，因此 DTR 和 RTS 的电压电平变化会使 ESP32-H21 进入固件下载模式。相关示例可查看 ESP32 DevKitC 开发板的 原理图。

一般来说，使用官方的 ESP-IDF 开发板不会出现问题。但是， `esptool` 在以下情况下不能自动重置硬件：

- 硬件未连接到 `[NEEDS TO BE UPDATED]` 和 `CIHP_PU` 的 DTR 和 RTS 控制线。

- DTR 和 RTS 控制线的配置方式不同。

- 不存在这样的串行控制线路。

根据硬件的种类，也可以将 ESP32-H21 开发板手动设置为固件下载模式（复位）。

- 对于乐鑫开发板，可以参考对应开发板的入门指南或用户指南。例如，可以通过按住 `Boot` 按钮 (`[NEEDS TO BE UPDATED]`) 再按住 `EN` 按钮 (`CHIP_PU`) 来手动复位 ESP-IDF 开发板。

- 对于其他类型的硬件，可以尝试将 `[NEEDS TO BE UPDATED]` 拉低。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。