警告

This document is not updated for ESP32H21 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# Mbed TLS

[English]

Mbed TLS 是一个 C 代码库，用于实现加密基元、X.509 证书操作以及 SSL/TLS 和 DTLS 协议。该库代码占用空间小，适合嵌入式系统使用。

备注

ESP-IDF 使用的 Mbed TLS 复刻仓库 中包含对原生 Mbed TLS 的补丁。这些补丁与某些模块的硬件例程有关，如 `bignum (MPI)` 和 `ECC`。

Mbed TLS 通过提供以下内容支持 TLS 1.2、TLS 1.3 和 DTLS 1.2 通信：

- TCP/IP 通信功能：监听、连接、接收、读/写。

- SSL/TLS 通信功能：初始化、握手、读/写。

- X.509 功能：CRT、CRL 和密钥处理

- 随机数生成

- 哈希

- 加密/解密

备注

Mbed TLS v3.x.x 系列仅支持 TLS 1.2 和 TLS 1.3 协议。对 SSL 3.0、TLS 1.0/1.1 和 DTLS 1.0 的支持已被删除（弃用）。从 Mbed TLS v3.6.0 版本开始完全支持 TLS 1.3，在此版本之前，某些功能仍处于试验状态。有关更多详细信息，请参阅 Mbed TLS ChangeLog 。

## Mbed TLS 文档

Mbed TLS 文档请参阅以下（上游）指针：

- API Reference

- Knowledge Base

## ESP-IDF 的 Mbed TLS 支持

请在 此处 查找 ESP-IDF 不同分支上的 Mbed TLS 版本信息。

备注

参考 Mbed TLS 从 Mbed TLS 2.x 版本迁移到 3.0 及以上版本。

### 预设配置

ESP-IDF 为 Mbed TLS 提供了基于预设的配置系统，用于简化设置并为不同的应用场景提供优化后的初始配置。这套系统可以和现有的手动配置方式一同使用，先提供基础配置，然后可通过 menuconfig 或其他配置文件对其进行自定义。

预设 | 使用场景 | 主要特性
--- | --- | ---
默认 | 通用应用 | 支持 TLS 1.2 和 1.3 启用证书包 硬件加速 支持完整的加密算法套件
最小化 | 资源受限应用 | 仅 TLS 1.2 客户端 RSA 和 PSK 密钥交换 AES-128 CBC/CTR 模式 基本的 X.509 解析
蓝牙 (BT) | 蓝牙应用 | 针对低功耗蓝牙安全性需求进行优化 支持 ECC P-256 曲线 最小的 TLS 开销 蓝牙特定算法

### 使用预设配置

预设配置是 mbedTLS 配置的 起点，你可以直接使用，也可以借助 ESP-IDF 提供的标准配置方式对其进一步自定义。

要使用预设配置，请在调用 `project()` 之前，先在项目的 `CMakeLists.txt` 文件中添加以下代码：

    # 包含默认预设（适用于大多数应用）
    list(APPEND sdkconfig_defaults $ENV{IDF_PATH}/components/mbedtls/config/mbedtls_preset_default.conf)

    # 适用于资源受限的应用
    list(APPEND sdkconfig_defaults $ENV{IDF_PATH}/components/mbedtls/config/mbedtls_preset_minimal.conf)

    # 适用于蓝牙应用
    list(APPEND sdkconfig_defaults $ENV{IDF_PATH}/components/mbedtls/config/mbedtls_preset_bt.conf)

    # 标准的 ESP-IDF 项目设置
    include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake)
    project(my_project)

备注

预设配置存放于 `components/mbedtls/config/` 中，你可以自定义预设配置或将其作为基础模板使用。

### 自定义预设配置

在应用预设后，你可以使用以下任一种方法进一步自定义配置：

方法 1：使用 menuconfig（推荐）

    # 在 CMakeLists.txt 中应用预设后
    idf.py menuconfig

前往 `Component Config` > `mbedTLS` 修改设置，你的更改将覆盖预设的默认值。

方法 2：通过其他配置文件

也可以通过创建其他配置文件，将预设与自定义的配置相结合：

    # 基于最小预设，添加自定义设置
    list(APPEND SDKCONFIG_DEFAULTS
        $ENV{IDF_PATH}/components/mbedtls/config/mbedtls_preset_minimal.conf
        ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/my_custom_mbedtls.conf
    )

### 从手动配置迁移

预设系统对手动配置进行了补充。假设目前你手动配置了 mbedTLS：

选项 1：保留当前配置

当前的手动配置无需任何更改即可工作。

选项 2：迁移到预设并对其进行自定义

1. 选择基础预设，该预设最接近你当前的配置。

2. 在 `CMakeLists.txt` 中 应用预设。

3. 使用 menuconfig 调整设置，匹配需求。

4. 全面测试 以确保功能完整。

### 配置类别

新的 mbedTLS 配置系统按逻辑进行分类，便于查找：

核心配置

  包括内存分配、线程和调试选项的基本 mbedTLS 设置。

TLS 协议配置

  TLS/DTLS 协议版本、模式（客户端/服务器）和特定协议的功能。

对称加密算法

  块密码（AES、ARIA 等）、加密算法模式（CBC、GCM 等）和对称密码学。

非对称加密算法

  RSA、ECC 和其他公钥密码学算法。

哈希函数

  消息摘要算法（SHA-256、SHA-512 等）和 HMAC。

硬件加速

  为加密操作提供 ESP32 专用的硬件加速支持。

证书支持

  X.509 证书解析、验证和证书包管理。

## 应用示例

ESP-IDF 中的示例使用 ESP-TLS，为访问常用的 TLS 功能提供了简化的 API 接口。

参考示例 protocols/https_server/simple （简单的 HTTPS 服务器）和 protocols/https_request （发起 HTTPS 请求）了解更多信息。

如需直接使用 Mbed TLS API，请参考示例 protocols/https_mbedtls。该示例演示了如何用 Mbed TLS 创建 HTTPS 连接。具体做法是配置安全的套接字，并使用证书包进行验证。

## 重要配置

Mbed TLS 配置系统支持预设配置。`Component Config` > `mbedTLS` 中的部分重要配置选项如下所示。点击 此处 获取完整配置选项列表。

核心配置：

- CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_SHA：支持硬件 SHA 加速

- CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_AES：支持硬件 AES 加速

- CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_MPI：支持硬件 MPI（大数）加速

- CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_ECC：支持硬件 ECC 加速

- CONFIG_MBEDTLS_MEM_ALLOC_MODE：内存分配策略（内部/外部/自定义）

- CONFIG_MBEDTLS_ASYMMETRIC_CONTENT_LEN：用于内存优化的非对称输入/输出片段长度

- CONFIG_MBEDTLS_DYNAMIC_BUFFER：启用动态 TX/RX buffer 分配

- CONFIG_MBEDTLS_DEBUG：启用 mbedTLS 调试（有助于调试）

TLS 协议配置：

- CONFIG_MBEDTLS_TLS_ENABLED：启用 TLS 协议支持

- CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_2：支持 TLS 1.2（推荐）

- CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_3：支持 TLS 1.3（最新标准）

- CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_DTLS：支持基于 UDP 的 DTLS

- CONFIG_MBEDTLS_CLIENT_SSL_SESSION_TICKETS：支持 TLS 会话恢复（客户端会话票据）

- CONFIG_MBEDTLS_SERVER_SSL_SESSION_TICKETS：支持 TLS 会话恢复（服务器会话票据）

- CONFIG_MBEDTLS_SSL_ALPN：支持应用层协议协商

- CONFIG_MBEDTLS_SSL_SERVER_NAME_INDICATION：支持服务器名称指示 (SNI)

证书支持：

- CONFIG_MBEDTLS_CERTIFICATE_BUNDLE：支持受信任的根证书包（详情请参阅 ESP x509 证书包）

- CONFIG_MBEDTLS_X509_USE_C：启用 X.509 证书支持

- CONFIG_MBEDTLS_PEM_PARSE_C：读取并解析 PEM 格式的证书

- CONFIG_MBEDTLS_PEM_WRITE_C：编写 PEM 格式的证书

- CONFIG_MBEDTLS_X509_CRT_PARSE_C：解析 X.509 证书

- CONFIG_MBEDTLS_X509_CRL_PARSE_C：解析 X.509 证书吊销列表

加密算法：

- CONFIG_MBEDTLS_AES_C：支持 AES 块密码

- CONFIG_MBEDTLS_RSA_C：RSA 公钥密码系统

- CONFIG_MBEDTLS_ECP_C：支持椭圆曲线密码学

- CONFIG_MBEDTLS_ECDSA_C：椭圆曲线数字签名算法

- CONFIG_MBEDTLS_ECDH_C：椭圆曲线 Diffie-Hellman 密钥交换

- CONFIG_MBEDTLS_SHA256_C：SHA-256 哈希函数

- CONFIG_MBEDTLS_SHA512_C：SHA-512 哈希函数

- CONFIG_MBEDTLS_GCM_C：Galois/Counter 模式用于认证加密

备注

新的配置结构将各项配置按照“核心配置”、“TLS 协议配置”、“对称加密算法”、“非对称加密算法”、“哈希函数”和“硬件加速”等类别进行分类，便于查找和管理配置。

### 调试 mbedTLS

为启用调试，请添加以下配置：

    CONFIG_MBEDTLS_DEBUG=y
    CONFIG_MBEDTLS_DEBUG_LEVEL=3
    CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_DEBUG=y

### 性能优化

为获得最佳性能，请尽可能 启用硬件加速：

    CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_AES=y
    CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_SHA=y
    CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_MPI=y
    CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_ECC=y

## 性能和内存调整

### 减少内存使用

下表展示了在不同配置下，用 Mbed TLS 作为 SSL/TLS 库运行示例 protocols/https_request （启用服务器验证）时，内存的实际使用情况。

Mbed TLS 测试 | 相关配置 | 堆使用（近似值）
--- | --- | ---
默认 | NA | 42196 B
启用 SSL 动态 buffer 长度 | CONFIG_MBEDTLS_SSL_VARIABLE_BUFFER_LENGTH | 42120 B
禁用保留对端证书 | CONFIG_MBEDTLS_SSL_KEEP_PEER_CERTIFICATE | 38533 B
启用动态 TX/RX buffer | CONFIG_MBEDTLS_DYNAMIC_BUFFER CONFIG_MBEDTLS_DYNAMIC_FREE_CONFIG_DATA :CONFIG_MBEDTLS_DYNAMIC_FREE_CA_CERT | 22013 B

备注

这些值会随着配置选项和 Mbed TLS 版本的变化而变化。

### 减小固件大小

在 `Component Config` > `mbedTLS` 配置中，多个 Mbed TLS 功能已默认启用。如无需使用，可以禁用以减小固件大小。详情请参阅 最小化固件大小。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。