# 通过 USB 升级设备固件

[English]

一般情况下，ESP32-P4 的固件是通过芯片的串口或 USB_SERIAL_JTAG 烧录，详细信息可参阅 与 ESP32-P4 创建串口连接。ESP32-P4 还包含一个 USB OTG 外设，使其能够通过 USB 设备固件升级直接连接到主机。

设备固件升级 (DFU) 是一种通过通用串行总线 (USB) 升级设备固件的机制。但是，启用安全启动 (Secure Boot) 或 flash 加密会禁用 ROM 中的 USB-OTG USB 堆栈，则无法通过该端口上的模拟串口或 DFU 进行更新。

- 入门指南中的 软件： 介绍了 DFU 的软件要求。

- 构建 DFU 镜像 章节介绍了如何使用 ESP-IDF 构建固件。

- 烧录 DFU 镜像 章节介绍了如何烧录固件。

## USB 连接

ESP32-P4 将 USB D+ 和 D- 信号连接到其专用引脚。为了实现 USB 设备功能，这些引脚必须连接到 USB 总线，如，通过 Micro-B 接口、USB-C 接口进行连接，或直接连接到标准 A 型插头。

警告

一些连接线采用非标准颜色连接，且一些驱动程序能够在对调了 D+ 和 D- 连接的情况下正常工作。因此如果无法检测到设备，请尝试下调换 D+ 和 D- 的连接线。

备注

ESP32-P4 芯片需要处于引导加载程序模式才能被检测为 DFU 设备并烧录。有关如何进入引导加载程序模式的更多信息，请参阅 Boot Mode Selection。

## 构建 DFU 镜像

可以通过运行以下命令构建 DFU 镜像，该命令会在工程的 `build` 目录下生成 `dfu.bin` 文件:

    idf.py dfu

备注

在运行 `idf.py dfu` 命令前，请记得通过 `idf.py set-target` 命令设置目标芯片。否则，你创建的镜像可能不是针对目标芯片，或者收到类似 `unknown target 'dfu'` 的错误消息。

## 烧录 DFU 镜像

运行以下命令将 DFU 镜像下载到 ESP32-P4 中:

    idf.py dfu-flash

该命令依赖于 dfu-util。关于如何安装 `dfu-util`，请参考 软件：。对于 Windows 和 Linux 用户，`dfu-util` 还需进行额外设置。Windows 用户请参考 USB 驱动（仅限 Windows），Linux 用户请参考 Udev 规则（仅限 Linux）。macOS 用户无需额外设置即可使用 `dfu-util`。

如果连接了不止一个开发板，且这些开发板使用的芯片相同，则可以使用 `idf.py dfu-list` 列出所有可用设备，例如:

    Found Runtime: [303a:0002] ver=0723, devnum=4, cfg=1, intf=2, path="1-10", alt=0, name="UNKNOWN", serial="0"
    Found Runtime: [303a:0002] ver=0723, devnum=6, cfg=1, intf=2, path="1-2", alt=0, name="UNKNOWN", serial="0"

然后，可以通过 `--path` 参数选择所需的设备进行烧录。例如，以上设备可以通过下面的命令分别进行烧录:

    idf.py dfu-flash --path 1-10
    idf.py dfu-flash --path 1-2

备注

供应商和产品标识符的设置是基于使用 `idf.py set-target` 命令时所选的目标芯片，在调用 `idf.py dfu-flash` 时无法选择。

请参考 常见错误及已知问题 及其解决方案。

## Udev 规则（仅限 Linux）

Udev 是 Linux 内核的设备管理器，允许在没有 `sudo` 的情况下运行 `dfu-util` （和 `idf.py dfu-flash`）从而访问芯片。

创建文件 `/etc/udev/rules.d/40-dfuse.rules`，并在文件中添加如下内容:

    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="303a", ATTRS{idProduct}=="00??", GROUP="plugdev", MODE="0666"

备注

请检查 `groups` 命令的输出。加入上面指定的 GROUP 组获取访问权限。你可以为此使用其他现有的组（例如，在某些系统上使用 uucp 而不是 plugdev）或为此创建一个新的组。

你可以选择重启计算机使之前的设置生效，或者手动运行 `sudo udevadm trigger`，强制 Udev 触发新规则。

## USB 驱动（仅限 Windows）

`dfu-util` 使用 libusb 访问设备。在 Windows 上，必须先安装 WinUSB 驱动程序才能使设备正常工作。详情请参阅 libusb wiki。

备注

如果该功能无法正常运作，请手动分配驱动程序；若设备正常工作，请跳过以下章节。

### USB 驱动（仅限 Windows）- 手动分配驱动程序

可以使用 Zadig 工具 手动分配驱动程序。在运行工具前，请确保设备处于下载模式，且在安装驱动程序之前已检测到 ESP32-P4 设备。

Zadig 工具可能会检测到 ESP32-P4 的多个 USB 接口。请 仅为 没有安装驱动程序的接口（可能是接口 2）安装 WinUSB 驱动程序，不要重新安装其他接口的驱动程序。

警告

不建议在 Windows 的设备管理器中手动安装驱动程序，可能会造成无法正常烧录。

## 常见错误及已知问题

- 出现 `dfu-util: command not found` 错误可能是因为该工具尚未安装或是无法在终端使用。检查是否已经安装该工具的一种简单方法是运行 `dfu-util --version` 命令。请参考 软件： 安装 `dfu-util`。

- 出现 `No DFU capable USB device available` 错误的原因可能是在 Windows 上没有正确安装 USB 驱动程序（请参考 USB 驱动（仅限 Windows）），或是未在 Linux 上设置 Udev 规则（请参考 Udev 规则（仅限 Linux）），或是设备未处于引导加载程序模式。

- 在 Windows 上使用 `dfu-util` 第一次烧录失败，并出现 `Lost device after RESET?` 错误信息。出现此问题时，请重新烧录一次，再次烧录应该会成功。

## 安全下载模式

启用安全下载模式后，DFU 不再可用。请参见 flash 加密，了解详细信息。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。