# ULP RISC-V 协处理器编程

[English]

ULP RISC-V 协处理器是 ULP 的一种变体，用于 ESP32-S2。与 ULP FSM 类似，ULP RISC-V 协处理器可以在主 CPU 处于低功耗模式时执行传感器读数等任务。其与 ULP FSM 的主要区别在于，ULP RISC-V 可以通过标准 GNU 工具使用 C 语言进行编程。ULP RISC-V 可以访问 RTC_SLOW_MEM 内存区域及 `RTC_CNTL`、`RTC_IO`、`SARADC` 等外设的寄存器。RISC-V 处理器是一种 32 位定点处理器，指令集基于 RV32IMC，包括硬件乘除法和压缩指令。

## 安装 ULP RISC-V 工具链

ULP RISC-V 协处理器代码以 C 语言（或汇编语言）编写，使用基于 GCC 的 RISC-V 工具链进行编译。

如果依照 快速入门指南 中的介绍安装好了 ESP-IDF 及其 CMake 构建系统，那么 ULP RISC-V 工具链已经被默认安装到了你的开发环境中。

备注

在早期版本的 ESP-IDF 中，RISC-V 工具链具有不同的名称：`riscv-none-embed-gcc`。

## 编译 ULP RISC-V 代码

> ULP RISC-V 代码会与 ESP-IDF 项目共同编译，生成一个单独的二进制文件，并自动嵌入到主项目的二进制文件中。编译可通过以下两种方式实现：

### 使用 `ulp_embed_binary`

1. 将用 C 语言或汇编语言（带有 `.S` 扩展名）编写的 ULP RISC-V 代码放在组件目录下的专用目录中，例如 `ulp/`。

2. 在 `CMakeLists.txt` 文件中注册组件后，调用 `ulp_embed_binary` 函数。例如：

    idf_component_register()

    set(ulp_app_name ulp_${COMPONENT_NAME})
    set(ulp_sources "ulp/ulp_c_source_file.c" "ulp/ulp_assembly_source_file.S")
    set(ulp_exp_dep_srcs "ulp_c_source_file.c")

    ulp_embed_binary(${ulp_app_name} "${ulp_sources}" "${ulp_exp_dep_srcs}")

`ulp_embed_binary` 的第一个参数指定生成的 ULP 二进制文件名。该文件名也用于其他生成的文件，如 ELF 文件、映射文件、头文件和链接器导出文件。第二个参数指定 ULP 源文件。第三个参数指定组件源文件列表，其中包括生成的头文件。此列表用以正确构建依赖，并确保在编译这些文件前创建要生成的头文件。有关 ULP 应用程序生成头文件的概念，请参阅本文档后续章节。

在这个生成的头文件中，ULP 代码中的变量默认以 `ulp_` 作为前缀。

如果需要嵌入多个 ULP 程序，可以添加自定义前缀，以避免变量名冲突，如下所示：

    idf_component_register()

    set(ulp_app_name ulp_${COMPONENT_NAME})
    set(ulp_sources "ulp/ulp_c_source_file.c" "ulp/ulp_assembly_source_file.S")
    set(ulp_exp_dep_srcs "ulp_c_source_file.c")

    ulp_embed_binary(${ulp_app_name} "${ulp_sources}" "${ulp_exp_dep_srcs}" PREFIX "ULP::")

最后的 PREFIX 参数可以是 C 语言风格命名的前缀（如 `ulp2_`）或 C++ 风格命名的前缀（如 `ULP::`）。

### 使用自定义的 CMake 项目

也可以为 ULP RISC-V 创建自定义的 CMake 项目，从而更好地控制构建过程，并实现常规 CMake 项目的操作，例如设置编译选项、链接外部库等。

请在组件的 `CMakeLists.txt` 文件中将 ULP 项目添加为外部项目：

    ulp_add_project("ULP_APP_NAME" "${CMAKE_SOURCE_DIR}/PATH_TO_DIR_WITH_ULP_PROJECT_FILE/")

请创建一个文件夹，包含 ULP 项目文件及 `CMakeLists.txt` 文件，该文件夹的位置应与 `ulp_add_project` 函数中指定的路径一致。`CMakeLists.txt` 文件应如下所示：

    cmake_minimum_required(VERSION 3.22)

    # 项目/目标名称由主项目传递，允许 IDF 依赖此目标
    # 将二进制文件嵌入到主应用程序中
    project(${ULP_APP_NAME})
    add_executable(${ULP_APP_NAME} main.c)

    # 导入 ULP 项目辅助函数
    include(IDFULPProject)

    # 应用默认的编译选项
    ulp_apply_default_options(${ULP_APP_NAME})

    # 应用 IDF ULP 组件提供的默认源文件
    ulp_apply_default_sources(${ULP_APP_NAME})

    # 添加构建二进制文件的目标，并添加链接脚本，用于将 ULP 共享变量导出到主应用程序
    ulp_add_build_binary_targets(${ULP_APP_NAME})

    # 以下内容是可选的，可以用于自定义构建过程

    # 创建自定义库
    set(lib_path "${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/lib")
    add_library(custom_lib STATIC "${lib_path}/lib_src.c")
    target_include_directories(custom_lib PUBLIC "${lib_path}/")

    # 链接到库
    target_link_libraries(${ULP_APP_NAME} PRIVATE custom_lib)

    # 设置自定义编译标志
    target_compile_options(${ULP_APP_NAME} PRIVATE -msave-restore)

### 构建项目

若想编译和构建项目，请执行以下操作：

1. 在 menuconfig 中启用 CONFIG_ULP_COPROC_ENABLED 和 CONFIG_ULP_COPROC_TYPE 选项，并将 CONFIG_ULP_COPROC_TYPE 设置为 `CONFIG_ULP_COPROC_TYPE_LP_CORE`。CONFIG_ULP_COPROC_RESERVE_MEM 选项为 ULP 保留 RTC 内存，因此必须设置为一个足够大的值，以存储 ULP LP-Core 代码和数据。如果应用程序组件包含多个 ULP 程序，那么 RTC 内存的大小必须足够容纳其中最大的程序。

2. 按照常规步骤构建应用程序（例如 `idf.py app`）。

在构建过程中，采取以下步骤来构建 ULP 程序：

> 1. 通过 C 编译器和汇编器运行每个源文件。 此步骤会在组件构建目录中生成目标文件 `.obj.c` 或 `.obj.S`，具体取决于处理的源文件。

> 2. 通过 C 预处理器运行链接器脚本模板。 模板位于 `components/ulp/ld` 目录中。

> 3. 将对象文件链接到一个 ELF 输出文件中， 即 `ulp_app_name.elf`。在此阶段生成的映射文件 `ulp_app_name.map` 可用于调试。

> 4. 将 ELF 文件的内容转储到一个二进制文件中， 即 `ulp_app_name.bin`。此二进制文件接下来可以嵌入到应用程序中。

> 5. 使用 `riscv32-esp-elf-nm` 在 ELF 文件中 生成全局符号列表， 即 `ulp_app_name.sym`。

> 6. 创建一个 LD 导出脚本和一个头文件， 即 `ulp_app_name.ld` 和 `ulp_app_name.h`，并在文件中添加从 `ulp_app_name.sym` 里提取的符号。此步骤可以通过 `esp32ulp_mapgen.py` 实现。

> 7. 将生成的二进制文件添加到要嵌入到应用程序中的二进制文件列表。

## 访问 ULP RISC-V 程序变量

在 ULP RISC-V 程序中定义的全局符号也可以在主程序中使用。

例如，ULP RISC-V 程序可以定义 `measurement_count` 变量，此变量可以定义程序从深度睡眠中唤醒芯片之前需要进行的 ADC 测量的次数。

    volatile int measurement_count;

    int some_function()
    {
        //读取测量计数，后续需使用
        int temp = measurement_count;

        ...do something.
    }

构建系统生成定义 ULP 编程中全局符号的 `${ULP_APP_NAME}.h` 和 `${ULP_APP_NAME}.ld` 文件，使主程序能够访问全局 ULP RISC-V 程序变量。上述两个文件包含 ULP RISC-V 程序中定义的所有全局符号，且这些符号均以 `ulp_` 开头。

头文件包含对此类符号的声明：

    extern uint32_t ulp_measurement_count;

注意，所有的符号（变量、函数）都被声明为 `uint32_t` 类型。数组被声明为 `uint32_t [SIZE]` 类型。函数需要先获取符号地址，再转换为适当的类型。

要从主程序访问 ULP RISC-V 程序变量，需使用 `include` 语句包含生成的头文件。这样，就可以像访问常规变量一样访问 ULP RISC-V 程序变量。

    #include "ulp_app_name.h"

    void init_ulp_vars() {
        ulp_measurement_count = 64;
    }

备注

- ULP RISC-V 程序全局变量存储在二进制文件的 `.bss` 或者 `.data` 部分。这些部分在加载和执行 ULP RISC-V 二进制文件时被初始化。在首次运行 ULP RISC-V 之前，从主 CPU 上的主程序访问这些变量可能会导致未定义行为。

- 默认以 `ulp_` 作为前缀。你可以在使用 `ulp_embed_binary` 时指定前缀，以避免多个 ULP 程序之间的命名冲突。

### 互斥

如果想要互斥地访问被主程序和 ULP 程序共享的变量，则可以通过 ULP RISC-V Lock API 来实现：

> - `ulp_riscv_lock_acquire()`

> - `ulp_riscv_lock_release()`

ULP 中的所有硬件指令都不支持互斥，所以 Lock API 需通过一种软件算法（Peterson 算法 ）来实现互斥。

注意，只能从主程序的单个线程中调用这些锁，如果多个线程同时调用，将无法启用互斥功能。

## 启动 ULP RISC-V 程序

要运行 ULP RISC-V 程序，主程序需要调用 `ulp_riscv_load_binary()` 函数，将 ULP 程序加载到 RTC 内存中，然后调用 `ulp_riscv_run()` 函数，启动 ULP RISC-V 程序。

注意，必须在 menuconfig 中启用 `CONFIG_ULP_COPROC_ENABLED` 和 `CONFIG_ULP_COPROC_TYPE_RISCV` 选项，以便正常运行 ULP RISC-V 程序。`RTC slow memory reserved for coprocessor` 选项设置的值必须足够存储 ULP RISC-V 代码和数据。如果应用程序组件包含多个 ULP 程序，RTC 内存必须足以容纳最大的程序。

每个 ULP RISC-V 程序均以二进制 BLOB 的形式嵌入到 ESP-IDF 应用程序中。应用程序可以引用此 BLOB，并以下面的方式加载此 BLOB（假设 ULP_APP_NAME 已被定义为 `ulp_app_name`）：

    extern const uint8_t bin_start[] asm("_binary_ulp_app_name_bin_start");
    extern const uint8_t bin_end[]   asm("_binary_ulp_app_name_bin_end");

    void start_ulp_program() {
        ESP_ERROR_CHECK( ulp_riscv_load_binary( bin_start,
            (bin_end - bin_start)) );
    }

一旦上述程序加载到 RTC 内存后，应用程序即可调用 `ulp_riscv_run()` 函数启动此程序：

    ESP_ERROR_CHECK( ulp_riscv_run() );

## ULP RISC-V 程序流

ULP RISC-V 协处理器由定时器启动，调用 `ulp_riscv_run()` 即可启动定时器。定时器为 RTC_SLOW_CLK 的 Tick 事件计数（默认情况下，Tick 由内部 90 kHz RC 振荡器产生）。Tick 数值使用 `RTC_CNTL_ULP_CP_TIMER_1_REG` 寄存器设置。启用 ULP 时，使用 `RTC_CNTL_ULP_CP_TIMER_1_REG` 设置定时器 Tick 数值。

此应用程序可以调用 `ulp_set_wakeup_period()` 函数来设置 ULP 定时器周期值 (RTC_CNTL_ULP_CP_TIMER_1_REG)。

一旦定时器数到 `RTC_CNTL_ULP_CP_TIMER_1_REG` 寄存器中设置的 Tick 数，ULP RISC-V 协处理器就会启动，并调用 `ulp_riscv_run()` 的入口点开始运行程序。

程序保持运行，直至 `RTC_CNTL_COCPU_CTRL_REG` 寄存器中的 `RTC_CNTL_COCPU_DONE` 字段被置位或因非法处理器状态出现陷阱。一旦程序停止，ULP RISC-V 协处理器会关闭电源，定时器再次启动。

如需禁用定时器（有效防止 ULP 程序再次运行），请清除 `RTC_CNTL_STATE0_REG` 寄存器中的 `RTC_CNTL_ULP_CP_SLP_TIMER_EN` 位，此项操作可在 ULP 代码或主程序中进行。

## ULP RISC-V 外设支持

为了增强性能，ULP RISC-V 协处理器可以访问在低功耗 (RTC) 电源域中运行的外设。当主 CPU 处于睡眠模式时，ULP RISC-V 协处理器可与这些外设进行交互，并在满足唤醒条件时唤醒主 CPU。以下为所支持的外设类型。

### RTC I2C

RTC I2C 控制器提供了在 RTC 电源域中作为 I2C 主机的功能。ULP RISC-V 协处理器可以使用该控制器对 I2C 从机设备进行读写操作。如要使用 RTC I2C 外设，需在初始化 ULP RISC-V 内核并在其进入睡眠模式之前，先在主内核上运行的应用程序中调用 `ulp_riscv_i2c_master_init()` 函数。

初始化 RTC I2C 控制器之后，请务必先用 `ulp_riscv_i2c_master_set_slave_addr()` API 将 I2C 从机设备地址编入程序，再执行读写操作。

备注

RTC I2C 外设发起两种类型的 I2C 事务：

- 读取 (READ)： [start] → 写入设备地址 → 写入设备子寄存器地址 → [repeated start] → 写入设备地址 → 读取 N 字节 → [stop]

- 写入 (WRITE)： [start] → 写入设备地址 → 写入设备子寄存器地址 → [repeated start] → 写入设备地址 → 写入 N 字节 → [stop]

在这两类事务中，都必须发送子寄存器的地址，且不能禁用此行为。因此，该外设始终需要通过 `ulp_riscv_i2c_master_set_slave_reg_addr()` API 显式地设置从设备的子寄存器地址。如未显式设置，该外设会使用 `SENS_SAR_I2C_CTRL_REG[18:11]` 中的值作为后续事务的子寄存器地址。

正因此， RTC I2C 外设不兼容以下情况：

- 不期望在读写事务前写入子寄存器地址的设备；

- 需要 16 位或更宽的寄存器地址的设备，因为该外设仅支持 8 位地址访问。

备注

在主 CPU 访问 RTC I2C 外设和 ULP RISC-V 内核访问 RTC I2C 外设之间，未提供硬件原子操作的正确性保护，因此请勿让两个内核同时访问外设。

如果基于 RTC I2C 的 ULP RISC-V 程序未按预期运行，可以进行以下完整性检查排查问题：

> - SDA/SCL 管脚选择问题：SDA 管脚只能配置为 GPIO1 或 GPIO3，SCL 管脚只能配置为 GPIO0 或 GPIO2。请确保管脚配置正确。

> - I2C 时序参数问题：RTC I2C 总线时序配置受到 I2C 标准总线规范限制，任何违反标准 I2C 总线规范的时序参数都会导致错误。了解有关时序参数的详细信息，请阅读 标准 I2C 总线规范。

> - 如果 I2C 从机设备或传感器不需要子寄存器地址进行配置，它可能与 RTC I2C 外设不兼容。请参考前文注意事项。

> - 如果 RTC 驱动程序在主 CPU 上运行时出现 `Write Failed!` 或 `Read Failed!` 的错误日志，检查是否出现以下情况：

>   > - I2C 从机设备或传感器与乐鑫 SoC 上的标准 I2C 主机设备一起正常工作，说明 I2C 从机设备本身没有问题。

>   > - 如果 RTC I2C 中断状态日志报告 `TIMEOUT` 错误或 `ACK` 错误，则通常表示 I2C 设备未响应 RTC I2C 控制器发出的 `START` 条件。如果 I2C 从机设备未正确连接到控制器管脚或处于异常状态，则可能会发生这种情况。在进行后续操作之前，请确保 I2C 从机设备状态良好且连接正确。

>   > - 如果 RTC I2C 中断日志没有报告任何错误状态，则可能表示驱动程序接收 I2C 从机设备数据时速度较慢。这可能是由于 RTC I2C 控制器没有 TX/RX FIFO 来存储多字节数据，而是依赖于使用中断状态轮询机制来进行单字节传输。通过在外设的初始化配置参数中设置 SCL 低周期和 SCL 高周期，可以尽量提高外设 SCL 时钟的运行速度，在一定程度上缓解这一问题。

- 调试问题的方法还包括确保 RTC I2C 控制器 仅 在主 CPU 上运行， 没有 ULP RISC-V 代码干扰，并且没有激活 任何 睡眠模式。这是确保 RTC I2C 外设正常工作的基本配置。通过这种方式，可以排除由 ULP 或睡眠模式可能引起的任何潜在问题。

## ULP RISC-V 中断处理

ULP RISC-V 内核支持来自特定内部和外部事件的中断处理。设计上，ULP RISC-V 内核可以处理以下来源的中断：

ULP RISC-V 中断源
中断源 | 类型 | IRQ
--- | --- | ---
内部定时器中断 | 内部中断 | 0
EBREAK、ECALL 或非法指令 | 内部中断 | 1
非对齐内存访问 | 内部中断 | 2
RTC 外设中断源 | 外部中断 | 31

可通过特殊的 32 位寄存器 Q0-Q3 和自定义的 R-type 指令启用中断处理。更多信息，请参阅 ESP32-S2 技术参考手册 > 超低功耗协处理器 > ULP-RISC-V > ULP-RISC-V 中断 [PDF]。

系统启动时，默认启用所有中断。触发中断时，处理器将跳转到 IRQ 向量。IRQ 向量随即保存寄存器上下文，并调用全局中断分发器。ULP RISC-V 驱动程序实现了一个 弱 中断分发器 `_ulp_riscv_interrupt_handler()`，充当处理所有中断的中心点。该全局分发器用于调用由 `ulp_riscv_intr_alloc()` 分配的相应中断处理程序。

ULP RISC-V 的中断处理尚在开发中，还不支持针对内部中断源的中断处理。目前支持两个 RTC 外设中断源，即软件触发的中断和 RTC IO 触发的中断，不支持嵌套中断。如果需要自定义中断处理，可以通过定义 `_ulp_riscv_interrupt_handler()` 来覆盖默认的全局中断调度器。

## 调试 ULP RISC-V 程序

在对 ULP RISC-V 进行配置时，若程序未按预期运行，有时很难找出的原因。因为其内核的简单性，许多标准的调试方法如 JTAG 或 `printf` 无法使用。

以下方法可以调试 ULP RISC-V 程序：

> - 通过共享变量查看程序状态：如 访问 ULP RISC-V 程序变量 中所述，主 CPU 以及 ULP 内核都可以轻松访问 RTC 内存中的全局变量。通过 ULP 向该变量中写入状态信息，然后通过主 CPU 读取状态信息，有助于了解 ULP 内核的状态。该方法的缺点在于它要求主 CPU 一直处于唤醒状态，但现实情况可能并非如此。有时，保持主 CPU 处于唤醒状态还可能会掩盖一些问题，因为某些问题可能仅在特定电源域断电时才会出现。

> - 使用 bit-banged UART 驱动程序打印：ULP RISC-V 组件中有一个低速 bit-banged UART TX 驱动程序，可用于打印独立于主 CPU 状态的信息。有关如何使用此驱动程序的示例，请参阅 system/ulp/ulp_riscv/uart_print。

> - 陷阱信号：ULP RISC-V 有一个硬件陷阱，将在特定条件下触发，例如非法指令。这将导致主 CPU 被 `ESP_SLEEP_WAKEUP_COCPU_TRAP_TRIG` 唤醒。

## 应用示例

- system/ulp/ulp_riscv/gpio 演示了如何通过 ULP-RISC-V 协处理器监控 GPIO 引脚，并在其状态发生变化时唤醒主 CPU。

- system/ulp/ulp_riscv/uart_print 演示了如何在开发板上使用 ULP-RISC-V 协处理器通过 bitbang 实现 UART 发射，即使在主 CPU 处于深度睡眠状态时也能直接从 ULP-RISC-V 协处理器输出日志。

- system/ulp/ulp_riscv/ds18b20_onewire 演示了如何使用 ULP-RISC-V 协处理器通过 1-Wire 协议读取 DS18B20 传感器的温度，并在温度超过阈值时唤醒主 CPU。

- system/ulp/ulp_riscv/i2c 演示了如何在深度睡眠模式下使用 ULP RISC-V 协处理器的 RTC I2C 外设定期测量 BMP180 传感器的温度和压力值，并在这些值超过阈值时唤醒主 CPU。

- system/ulp/ulp_riscv/interrupts 演示了 ULP-RISC-V 协处理器如何注册和处理软件中断和 RTC IO 触发的中断，记录软件中断的计数，并在达到某个阈值后或按下按钮时唤醒主 CPU。

- system/ulp/ulp_riscv/adc 演示了如何使用 ULP-RISC-V 协处理器定期测量输入电压，并在电压超过设定阈值时唤醒系统。

- system/ulp/ulp_riscv/gpio_interrupt 演示了如何使用 ULP-RISC-V 协处理器以通过 RTC IO 中断从深度睡眠中唤醒，使用 GPIO0 作为输入信号，并配置和运行协处理器，将芯片置于深度睡眠模式，直到唤醒源引脚被拉低。

- system/ulp/ulp_riscv/touch 演示了如何使用 ULP RISC-V 协处理器定期扫描和读取触摸传感器，并在触摸传感器被激活时唤醒主 CPU。

## API 参考

### Header File

- components/ulp/ulp_riscv/include/ulp_riscv.h

- This header file can be included with:

  >     #include "ulp_riscv.h"

- This header file is a part of the API provided by the `ulp` component. To declare that your component depends on `ulp`, add the following to your CMakeLists.txt:

  >     REQUIRES ulp

  > or

  >     PRIV_REQUIRES ulp

### Functions

esp_err_t ulp_riscv_isr_register(intr_handler_t fn, void *arg, uint32_t mask)

  Register ULP signal ISR.

  备注

  The ISR routine will only be active if the main CPU is not in deepsleep

  参数:

    - fn -- ISR callback function

    - arg -- ISR callback function arguments

    - mask -- Bit mask to enable the required ULP RISC-V interrupt signals

  返回:

    - ESP_OK on success

    - ESP_ERR_INVALID_ARG if callback function is NULL or if the interrupt bits are invalid

    - ESP_ERR_NO_MEM if heap memory cannot be allocated for the interrupt

    - other errors returned by esp_intr_alloc

esp_err_t ulp_riscv_isr_deregister(intr_handler_t fn, void *arg, uint32_t mask)

  Deregister ULP signal ISR.

  参数:

    - fn -- ISR callback function

    - arg -- ISR callback function arguments

    - mask -- Bit mask to enable the required ULP RISC-V interrupt signals

  返回:

    - ESP_OK on success

    - ESP_ERR_INVALID_ARG if callback function is NULL or if the interrupt bits are invalid

    - ESP_ERR_INVALID_STATE if a handler matching both callback function and its arguments isn't registered

esp_err_t ulp_riscv_config_and_run(ulp_riscv_cfg_t *cfg)

  Configure the ULP and run the program loaded into RTC memory.

  参数:

    cfg -- pointer to the config struct

  返回:

    ESP_OK on success

esp_err_t ulp_riscv_run(void)

  Configure the ULP with default settings and run the program loaded into RTC memory.

  返回:

    ESP_OK on success

esp_err_t ulp_riscv_load_binary(const uint8_t *program_binary, size_t program_size_bytes)

  Load ULP-RISC-V program binary into RTC memory.

  Different than ULP FSM, the binary program has no special format, it is the ELF file generated by RISC-V toolchain converted to binary format using objcopy.

  Linker script in components/ulp/ld/ulp_riscv.ld produces ELF files which correspond to this format. This linker script produces binaries with load_addr == 0.

  参数:

    - program_binary -- pointer to program binary

    - program_size_bytes -- size of the program binary

  返回:

    - ESP_OK on success

    - ESP_ERR_INVALID_SIZE if program_size_bytes is more than 8KiB

void ulp_riscv_timer_stop(void)

  Stop the ULP timer.

  备注

  This will stop the ULP from waking up if halted, but will not abort any program currently executing on the ULP.

void ulp_riscv_timer_resume(void)

  Resumes the ULP timer.

  备注

  This will resume an already configured timer, but does no other configuration

void ulp_riscv_halt(void)

  Halts the program currently running on the ULP-RISC-V.

  备注

  Program will restart at the next ULP timer trigger if timer is still running. If you want to stop the ULP from waking up then call ulp_riscv_timer_stop() first.

void ulp_riscv_reset(void)

  Resets the ULP-RISC-V core from the main CPU.

  备注

  This will reset the ULP core from the main CPU. It is intended to be used when the ULP is in a bad state and cannot run as intended due to a corrupt firmware or any other reason. The main core can reset the ULP core with this API and then re-initialize the ULP.

### Structures

struct ulp_riscv_cfg_t

  ULP riscv init parameters.

  Public Members

  ulp_riscv_wakeup_source_t wakeup_source

    ULP wakeup source

### Macros

ULP_RISCV_DEFAULT_CONFIG()

ULP_RISCV_SW_INT

ULP_RISCV_TRAP_INT

### Enumerations

enum ulp_riscv_wakeup_source_t

  Values:

  enumerator ULP_RISCV_WAKEUP_SOURCE_TIMER
  enumerator ULP_RISCV_WAKEUP_SOURCE_GPIO

### Header File

- components/ulp/ulp_riscv/shared/include/ulp_riscv_lock_shared.h

- This header file can be included with:

  >     #include "ulp_riscv_lock_shared.h"

- This header file is a part of the API provided by the `ulp` component. To declare that your component depends on `ulp`, add the following to your CMakeLists.txt:

  >     REQUIRES ulp

  > or

  >     PRIV_REQUIRES ulp

### Structures

struct ulp_riscv_lock_t

  Structure representing a lock shared between ULP and main CPU.

  Public Members

  volatile bool critical_section_flag_ulp

    ULP wants to enter the critical sections

  volatile bool critical_section_flag_main_cpu

    Main CPU wants to enter the critical sections

  volatile ulp_riscv_lock_turn_t turn

    Which CPU is allowed to enter the critical section

### Enumerations

enum ulp_riscv_lock_turn_t

  Enum representing which processor is allowed to enter the critical section.

  Values:

  enumerator ULP_RISCV_LOCK_TURN_ULP

    ULP's turn to enter the critical section

  enumerator ULP_RISCV_LOCK_TURN_MAIN_CPU

    Main CPU's turn to enter the critical section

### Header File

- components/ulp/ulp_riscv/include/ulp_riscv_lock.h

- This header file can be included with:

  >     #include "ulp_riscv_lock.h"

- This header file is a part of the API provided by the `ulp` component. To declare that your component depends on `ulp`, add the following to your CMakeLists.txt:

  >     REQUIRES ulp

  > or

  >     PRIV_REQUIRES ulp

### Functions

void ulp_riscv_lock_acquire(ulp_riscv_lock_t *lock)

  Locks are based on the Peterson's algorithm, https://en.wikipedia.org/wiki/Peterson%27s_algorithm.

  Acquire the lock, preventing the ULP from taking until released. Spins until lock is acquired.

  备注

  The lock is only designed for being used by a single thread on the main CPU, it is not safe to try to acquire it from multiple threads.

  参数:

    lock -- Pointer to lock struct, shared with ULP

void ulp_riscv_lock_release(ulp_riscv_lock_t *lock)

  Release the lock.

  参数:

    lock -- Pointer to lock struct, shared with ULP

### Header File

- components/ulp/ulp_riscv/include/ulp_riscv_i2c.h

- This header file can be included with:

  >     #include "ulp_riscv_i2c.h"

- This header file is a part of the API provided by the `ulp` component. To declare that your component depends on `ulp`, add the following to your CMakeLists.txt:

  >     REQUIRES ulp

  > or

  >     PRIV_REQUIRES ulp

### Functions

void ulp_riscv_i2c_master_set_slave_addr(uint8_t slave_addr)

  Set the I2C slave device address.

  参数:

    slave_addr -- I2C slave address (7 bit)

void ulp_riscv_i2c_master_set_slave_reg_addr(uint8_t slave_reg_addr)

  Set the I2C slave device sub register address.

  备注

  The RTC I2C peripheral always expects a slave sub register address to be programmed. If it is not, the I2C peripheral uses the SENS_SAR_I2C_CTRL_REG[18:11] as the sub register address for the subsequent read or write operation.

  参数:

    slave_reg_addr -- I2C slave sub register address

esp_err_t ulp_riscv_i2c_master_read_from_device(uint8_t *data_rd, size_t size)

  Read from I2C slave device.

  备注

  The I2C slave device address must be configured at least once before invoking this API.

  参数:

    - data_rd -- Buffer to hold data to be read

    - size -- Size of data to be read in bytes

  返回:

    esp_err_t ESP_OK when successful

esp_err_t ulp_riscv_i2c_master_write_to_device(const uint8_t *data_wr, size_t size)

  Write to I2C slave device.

  备注

  The I2C slave device address must be configured at least once before invoking this API.

  参数:

    - data_wr -- Buffer which holds the data to be written

    - size -- Size of data to be written in bytes

  返回:

    esp_err_t ESP_OK when successful

esp_err_t ulp_riscv_i2c_master_init(const ulp_riscv_i2c_cfg_t *cfg)

  Initialize and configure the RTC I2C for use by ULP RISC-V Currently RTC I2C can only be used in master mode.

  参数:

    cfg -- Configuration parameters

  返回:

    esp_err_t ESP_OK when successful

### Structures

struct ulp_riscv_i2c_pin_cfg_t

  ULP RISC-V RTC I2C pin config.

  Public Members

  uint32_t sda_io_num

    GPIO pin for SDA signal. Only GPIO#1 or GPIO#3 can be used as the SDA pin.

  uint32_t scl_io_num

    GPIO pin for SCL signal. Only GPIO#0 or GPIO#2 can be used as the SCL pin.

  bool sda_pullup_en

    SDA line enable internal pullup. Can be configured if external pullup is not used.

  bool scl_pullup_en

    SCL line enable internal pullup. Can be configured if external pullup is not used.

struct ulp_riscv_i2c_timing_cfg_t

  ULP RISC-V RTC I2C timing config.

  Public Members

  float scl_low_period

    SCL low period in micro seconds

  float scl_high_period

    SCL high period in micro seconds

  float sda_duty_period

    Period between the SDA switch and the falling edge of SCL in micro seconds

  float scl_start_period

    Waiting time after the START condition in micro seconds

  float scl_stop_period

    Waiting time before the END condition in micro seconds

  float i2c_trans_timeout

    I2C transaction timeout in micro seconds

struct ulp_riscv_i2c_cfg_t

  ULP RISC-V RTC I2C init parameters.

  Public Members

  ulp_riscv_i2c_pin_cfg_t i2c_pin_cfg

    RTC I2C pin configuration

  ulp_riscv_i2c_timing_cfg_t i2c_timing_cfg

    RTC I2C timing configuration

### Macros

ULP_RISCV_I2C_DEFAULT_GPIO_CONFIG()

ULP_RISCV_I2C_FAST_MODE_CONFIG()

ULP_RISCV_I2C_STANDARD_MODE_CONFIG()

ULP_RISCV_I2C_DEFAULT_CONFIG()

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。