# IDF 前端工具 - `idf.py`

[English]

`idf.py` 命令行工具提供了一个前端界面，管理工程构建、工程部署及工程调试等操作。该前端界面使用多项工具，如：

- CMake 用于配置要构建的工程。

- Ninja 用于构建工程。

- esptool 用于烧录目标芯片。

Windows、 Linux 或 macOS 配置项目 中简要介绍了设置 `idf.py` 以配置、构建及烧录工程的操作流程。

重要

`idf.py` 应在 ESP-IDF 工程目录下运行，即包含 `CMakeLists.txt` 文件的目录。旧版本工程，即包含 `Makefile` 的目录，与 `idf.py` 不兼容。

## 常用命令

### 创建新工程：`create-project`

    idf.py create-project <project name>

此命令将创建一个新的 ESP-IDF 工程。此外，使用 `--path` 选项可指定工程创建路径。

### 创建新组件：`create-component`

    idf.py create-component <component name>

此命令将创建一个新的组件，包含构建所需的最基本文件集。使用 `-C` 选项可指定组件创建目录。有关组件的更多信息，请参阅 组件 CMakeLists 文件。

### 选择目标芯片：`set-target`

ESP-IDF 支持多个目标芯片，运行 `idf.py --list-targets` 查看当前 ESP-IDF 版本支持的所有目标芯片。

    idf.py set-target <target>

此命令将设置当前工程的目标芯片。

重要

`idf.py set-target` 将清除 build 目录，并重新生成 `sdkconfig` 文件，原来的 `sdkconfig` 文件保存为 `sdkconfig.old`。

备注

`idf.py set-target` 命令与以下操作效果相同：

1. 清除 build 目录 (`idf.py fullclean`)

2. 删除 sdkconfig 文件 (`mv sdkconfig sdkconfig.old`)

3. 使用新的目标芯片重新配置工程 (`idf.py -DIDF_TARGET=esp32 reconfigure`)

所需的 `IDF_TARGET` 还可以作为环境变量（如 `export IDF_TARGET=esp32s2`）或 CMake 变量（如将 `-DIDF_TARGET=esp32s2` 作为 CMake 或 `idf.py` 的参数）传递。在经常使用同类芯片的情况下，设置环境变量将使操作更加便利。

要给指定工程设定 `IDF_TARGET` 的默认值，请将 `CONFIG_IDF_TARGET` 选项添加到该工程的 `sdkconfig.defaults` 文件（如 `CONFIG_IDF_TARGET="esp32s2"`）。若未通过使用环境变量、CMake 变量或 `idf.py set-target` 命令等方法指定 `IDF_TARGET`，则默认使用该选项的值。

若未通过以上任一方法设置目标芯片，构建系统将默认使用 `esp32`。

### 启动图形配置工具：`menuconfig`

    idf.py menuconfig

### 构建工程：`build`

    idf.py build

此命令将构建当前目录下的工程，具体步骤如下：

> - 若有需要，创建 build 目录。"build" 子目录可以保存构建输出文件，使用 `-B` 选项可改变子目录的路径。

> - 必要时运行 CMake 配置工程，并为主要构建工具生成构建文件。

> - 运行主要构建工具（Ninja 或 `GNU Make`）。默认情况下，构建工具会完成自动检测，也可通过将 `-G` 选项传递给 `idf.py` 来显式设置构建工具。

构建是增量行为，因此若上次构建结束后，源文件或配置并未发生更改，则不会执行任何操作。

此外，使用 `app`、`bootloader` 或 `partition-table` 参数运行此命令，可选择仅构建应用程序、引导加载程序或分区表。

### 清除构建输出：`clean`

    idf.py clean

此命令可清除 build 目录中的构建输出文件，下次构建时，工程将完全重新构建。注意，使用此选项不会删除 build 文件夹内的 CMake 配置输出。

### 删除所有构建内容：`fullclean`

    idf.py fullclean

此命令将删除所有 build 目录下的内容，包括 CMake 配置输出。下次构建时，CMake 将重新配置其输出。注意，此命令将递归删除 build 目录下的 所有 文件（工程配置将保留），请谨慎使用。

### 烧录工程：`flash`

    idf.py flash

此命令将在需要时自动构建工程，随后将其烧录到目标芯片。使用 `-p` 和 `-b` 选项可分别设置串口名称和烧录程序的波特率。

备注

环境变量 `ESPPORT` 和 `ESPBAUD` 可分别设置 `-p` 和 `-b` 选项的默认值，在命令行上设置这些选项的参数可覆盖默认值。

`idf.py` 在内部使用 `esptool` 的 `write-flash` 命令来烧录目标设备。通过 `--extra-args` 选项传递额外的参数，并配置烧录过程。例如，要 写入到外部 SPI flash 芯片，请使用以下命令： `idf.py flash --extra-args="--spi-connection <CLK>,<Q>,<D>,<HD>,<CS>"`。要查看所有可用参数，请运行 `esptool write-flash --help` 或查看 esptool 文档。

与 `build` 命令类似，使用 `app`、`bootloader` 或 `partition-table` 参数运行此命令，可选择仅烧录应用程序、引导加载程序或分区表。

### 合并二进制文件：`merge-bin`

    idf.py merge-bin [-o output-file] [-f format] [<format-specific-options>]

在某些情况下（例如将文件传输到另一台机器，且不借助 ESP-IDF 对其进行烧录），只烧录一个文件比烧录 `idf.py build` 生成的多个文件更为便捷。

`idf.py merge-bin` 命令会根据项目配置合并引导加载程序、分区表、应用程序本身以及其他分区（如果有的话），并在 build 文件夹中创建一个二进制文件 `merged-binary.[bin|hex]`，之后可对其进行烧录。

合并后的文件的输出格式可以是二进制 (raw)，IntelHex (hex) 以及 UF2 (uf2)。

uf2 二进制文件也可以通过 idf.py uf2 生成。`idf.py uf2` 命令在功能上与 `idf.py merge-bin -f uf2` 命令等效，而将二进制文件合并成上述各种格式时，`idf.py merge-bin` 命令更具灵活性与可选性。

用法示例:

    idf.py merge-bin -o my-merged-binary.bin -f raw

还有一些特定格式的选项，如下所示:

- 仅针对 raw 格式：

  - `--flash-offset`：此选项创建的合并二进制文件应在指定偏移处进行烧录，而不是在标准偏移地址 0x0 处。

  - `--pad-to-size`：设置此选项，系统将在最终的二进制文件中添加 FF 字节直至文件大小与 flash 大小等同，从而确保烧录范围能够完整地覆盖整个 flash 芯片，且在烧录时整个 flash 芯片都被重写。

- 仅针对 uf2 格式：

  - `--md5-disable`：该选项会在每个数据块的末尾禁用 MD5 校验和。在与 tinyuf2 等工具进行集成时，可以启用此选项。

## 错误处理提示

`idf.py` 会尝试提示如何解决错误。它会使用存储在 tools/idf_py_actions/hints.yml 中的提示数据库。此外，它还会从任意 ESP-IDF 组件或项目组件根目录下的 `hints.yml` 文件中加载组件特定的提示。如果发现与给定错误匹配的内容，系统将会打印出相应的提示。目前，menuconfig 目标尚不支持该自动错误解决提示。

若无需该功能，可以通过 `idf.py` 的 `--no-hints` 参数关闭提示。

## 重要提示

多个 `idf.py` 命令可以在同一行命令中组合使用。例如，`idf.py -p COM4 clean flash monitor` 可以清除源代码树、编译工程、并将其烧录到目标芯片，随后运行串行监视器。

在同一调用中，多个 `idf.py` 命令的顺序并不重要，它们将自动以正确的程序执行，以使全部操作生效（例如先构建后烧录、先擦除后烧录）。

`idf.py` 会尝试将未知命令作为构建系统目标执行。

命令 `idf.py` 支持 bash、zsh 和 fish shell 的 shell 自动补全。

调用命令 `export` 为 `idf.py` 启用自动补全（Windows、Linux 或 macOS 设置环境），按 TAB 键启动自动补全。输入 `idf.py -` 并按 TAB 键以自动补全选项。

预计未来版本将支持 PowerShell 自动补全。

## 高级命令

### 打开文档：`docs`

    idf.py docs

此命令将在浏览器中打开工程目标芯片和 ESP-IDF 版本对应的文档。

### 显示大小：`Size`

    idf.py size

此命令将显示应用程序大小，包括占用的 RAM 和 flash 及各部分（如 .bss）的大小。

    idf.py size-components

此命令将显示工程中各个组件的应用程序大小。

    idf.py size-files

该命令将显示工程中每个源文件的大小。

#### 选项

- `--format` 指定输出格式，可输出 `text`、`csv`、`json2`、`tree`、`raw` 格式，默认格式为 `text`。

- `--output-file` 可选参数，可以指定命令输出文件的文件名，而非标准输出。

### 重新配置工程：`reconfigure`

    idf.py reconfigure

此命令将重新运行 CMake。正常情况下并不会用到该命令，因为一般无需重新运行 CMake，但如果从源代码树中添加或删除了文件，或需要修改 CMake 缓存变量时，将有必要使用该命令。例如，`idf.py -DNAME='VALUE' reconfigure` 可将变量 `NAME` 在 CMake 缓存中设置为值 `VALUE`。

### 清除 Python 字节码：`python-clean`

    idf.py python-clean

此命令将从 ESP-IDF 目录中删除生成的 Python 字节码。字节码在切换 ESP-IDF 和 Python 版本时可能会引起问题，建议在切换 Python 版本后运行此命令。

### 生成 UF2 二进制文件：`uf2`

    idf.py uf2

此命令将在 build 目录中生成一个 UF2（USB 烧录格式) 二进制文件 `uf2.bin`，该文件包含所有烧录目标芯片所必需的二进制文件，即引导加载程序、应用程序和分区表。

在 ESP 芯片上运行 ESP USB Bridge 项目将创建一个 USB 大容量存储设备，用户可以将生成的 UF2 文件复制到该 USB 设备中，桥接 MCU 将使用该文件来烧录目标 MCU。这一操作十分简单，只需将文件复制（或“拖放”）到文件资源管理器访问的公开磁盘中即可。

如需仅为应用程序生成 UF2 二进制文件，即不包含引导加载程序和分区表，请使用 `uf2-app` 命令。

`idf.py uf2` 命令在功能上与 上述 `idf.py merge-bin -f uf2` 命令等效。而将二进制文件合并为除 uf2 以外的各种格式时，`idf.py merge-bin` 命令更具灵活性和可选性。

    idf.py uf2-app

### 读取 Otadata 分区：`read-otadata`

    idf.py read-otadata

此命令将打印 `otadata` 分区的内容，该分区存储当前所选 OTA 应用程序分区的信息。有关 `otadata` 分区的更多信息，请参阅 空中升级 (OTA)。

### ESP-IDF MCP 服务器

ESP-IDF 的 MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）服务器可实现 AI 与 ESP-IDF 项目的集成。该 MCP 服务器提供工具和资源，使 AI 助手能够通过标准化协议与 ESP-IDF 项目交互。通过自然语言，即可向 AI 助手下达诸如“设定目标芯片为 esp32”或“构建项目”之类的命令。

#### 启动 MCP 服务器

要配合 AI 助手使用 MCP 服务器，可配置智能体或 IDE 启动该服务器。具体来说，有两种实现方式：

1. 使用 `eim run` （推荐）：通过 ESP-IDF 安装管理器 (ESP-IDF Installation Manager, EIM) 在已激活的 ESP-IDF 环境中启动一个新进程。该功能需要 EIM 0.8.1 或更高版本，且 ESP-IDF 必须通过 EIM 安装程序安装。该方案是最简单的选项，且无需先在 shell 中激活 ESP-IDF 环境。

    eim run "idf.py mcp-server"

2. 直接使用 `idf.py`：在已激活 ESP-IDF 环境的 shell 中运行 `idf.py mcp-server` 命令启动 MCP 服务器。该服务器可以在任何目录下启动。使用 `idf.py -C <project_dir> mcp-server` 或设置 `IDF_MCP_WORKSPACE_FOLDER` 环境变量来配置默认项目。如果在启动时未配置任何项目，则在每次调用工具时显式传递项目目录。

    idf.py mcp-server

备注

MCP 服务器需要通过 EIM 安装器来安装 `mcp` 功能。有关如何安装特定功能，请参见 EIM 文档 ＞ CLI 配置 - 全局功能。

#### 可用工具与资源

MCP 服务器提供以下工具：

- `set target`：设置 ESP-IDF 的目标芯片（esp32，esp32s3，esp32c6 等）

- `build project`：使用当前目标构建 ESP-IDF 项目

- `flash project`：将已构建的项目烧录到已连接的设备，通过端口名称进行指定

- `clean project`：清理构建产物

- `create project`：基于示例模板创建新的 ESP-IDF 项目，可在尚无项目时使用

所有工具都接受可选的 `project_dir` 参数。当省略该参数时，工具将默认使用启动时配置的目录（该目录可通过 `-C` 参数或 `IDF_MCP_WORKSPACE_FOLDER` 环境变量指定）。你可以要求 AI 模型明确指定某个项目目录，例如当同时处理多个项目，或启动时未配置默认项目的情况下。

同时提供以下资源：

- `project://config`：获取当前项目配置

- `project://status`：获取当前项目的构建状态和构建产物

- `project://devices`：获取已连接的设备列表

#### 将 ESP-IDF MCP 服务器添加至 IDE 和 AI 智能体

##### Cursor IDE

将 ESP-IDF MCP 服务器配置添加至 Cursor 的 `mcp.json` 文件中：

    {
      "mcpServers": {
        "esp-idf-eim": {
          "command": "eim",
          "args": [
            "run",
            "idf.py mcp-server"
          ],
          "env": {
            "IDF_MCP_WORKSPACE_FOLDER": "${workspaceFolder}"
          }
        }
      }
    }

若想在 Cursor IDE 中使用 ESP-IDF MCP 服务器，请打开 ESP-IDF 项目文件夹并使用 AI 聊天窗口，AI 助手能够访问 ESP-IDF 专用工具，并帮助构建、烧录和管理项目。

MCP 服务器能够通过 `IDF_MCP_WORKSPACE_FOLDER` 环境变量确认哪个目录包含 ESP-IDF 项目，确保服务器在正确的项目上下文中运行，使其能够访问项目的配置和构建文件，并在正确的位置执行诸如构建和烧录之类的操作。

##### Claude 桌面版

使用 Claude CLI 添加 ESP-IDF MCP 服务器。

使用 `eim` （无需事先激活 ESP-IDF）：

    claude mcp add --transport stdio esp-idf-eim -- eim run "idf.py mcp-server"

使用 `idf.py` （必须在已激活的 ESP-IDF 环境中执行）：

    claude mcp add --transport stdio esp-idf -- idf.py mcp-server

前往 ESP-IDF 项目目录，并运行 `claude` 命令，与 AI 助手聊天。

## 配置预设：`--preset`

ESP-IDF 支持 CMake presets 以简化多个构建配置的管理。此功能允许定义可重用的配置配置文件，这些文件指定构建目录、缓存变量和其他 CMake 设置。

    idf.py --preset <preset-name> build

此命令使用指定的配置预设来构建项目。该预设定义了诸如构建目录位置、CMake 缓存变量（包括 `SDKCONFIG` 路径）和生成器首选项等设置。

### 预设定义文件

在项目根目录下创建一个 `CMakePresets.json` 或 `CMakeUserPresets.json` 文件来定义 配置预设。例如：

    {
        "version": 3,
        "configurePresets": [
            {
                "name": "default",
                "binaryDir": "build/default",
                "displayName": "Default Configuration",
                "cacheVariables": {
                    "SDKCONFIG": "./build/default/sdkconfig"
                }
            },
            {
                "name": "production",
                "binaryDir": "build/production",
                "displayName": "Production Build",
                "cacheVariables": {
                    "SDKCONFIG_DEFAULTS": "sdkconfig.defaults.prod_common;sdkconfig.defaults.production",
                    "SDKCONFIG": "./build/production/sdkconfig"
                }
            }
        ]
    }

备注

字段 `version` 代表 CMake Presets 的 JSON 模式版本。在本例中，其值设为 `3`，以匹配 ESP-IDF 支持的最低 CMake 版本所支持的模式。如果你使用的是更高版本的 CMake，可以相应地增加 `version` 字段的值。请参阅 CMake Presets。

当前限制

- ESP-IDF 目前不支持用于预设继承的 `inherits` 字段。包含继承的预设将显示警告。

### 自动预设选择

如果未指定预设但存在 `CMakePresets.json` 文件，`idf.py` 将自动选择一个预设：

1. 如果存在名为 `default` 的预设，则将使用它。

2. 否则，将选择文件中的第一个预设。

备注

环境变量 `IDF_PRESET` 可用于设置默认预设名称，例如 `export IDF_PRESET=production`。命令行参数会覆盖环境变量。

SDKCONFIG 文件位置

默认情况下，`sdkconfig` 文件在项目根目录中创建。但是，在使用 CMake 预设时，可以使用 `SDKCONFIG` 缓存变量指定 `sdkconfig` 文件的自定义位置。

完整示例请参阅 Multiple Build Configurations Example 。

## 全局选项

运行 `idf.py --help` 列出所有可用的根级别选项。要列出特定子命令的选项，请运行 `idf.py <command> --help`，如 `idf.py monitor --help`。部分常用选项如下：

- `-C <dir>` 支持从默认的当前工作目录覆盖工程目录。

- `-B <dir>` 支持从工程目录的默认 `build` 子目录覆盖 build 目录。

- `--ccache` 可以在安装了 CCache 工具的前提下，在构建源文件时启用 CCache，减少部分构建耗时。

重要

注意，某些旧版本 CCache 在某些平台上存在 bug，因此如果文件没有按预期重新构建，可禁用 CCache 并重新构建。可以通过将环境变量 `IDF_CCACHE_ENABLE` 设置为非零值来默认启用 CCache。

- `-v` 会使 `idf.py` 和构建系统生成详细的构建输出，有助于调试构建错误。

- `--cmake-warn-uninitialized` （或 `-w`）将使 CMake 只显示在工程目录中发现的变量未初始化的警告，该选项仅控制 CMake 内部的 CMake 变量警告，不控制其他类型的构建警告。将环境变量 `IDF_CMAKE_WARN_UNINITIALIZED` 设置为非零值，可永久启用该选项。

- `--no-hints` 用于禁用有关错误处理的提示并禁用捕获输出。

### 通过 `@file` 传递参数

可以通过文件向 `idf.py` 传递多个参数。该文件或文件路径须在开头使用 `@` 进行标注。文件中的参数支持通过换行或空格分隔，并按其在 idf.py 命令行中的顺序扩展。

例如，当前有文件 custom_flash.txt：

    flash --baud 115200

运行命令：`idf.py "@custom_flash.txt" monitor`

文件中的参数可以与额外的命令行参数结合使用，也支持同时使用带有 `@` 标注的多个文件。例如，另有一个文件 `another_config.txt`，此时，可以通过指定 `idf.py "@custom_flash.txt" "@another_config.txt" monitor` 同时使用两个文件。

关于参数文件的更多示例，如通过 @filename 创建配置文件概要，请参阅多个构建配置示例文档中的 创建配置文件概要 小节。

## 扩展 `idf.py`

`idf.py` 支持扩展功能。通过项目中的扩展文件以及参与构建的组件中的扩展文件，可以增加额外的子命令、全局选项和回调函数；通过暴露入口点的外部 Python 包，可以提供新的扩展功能。

- 参与构建的组件：在项目根目录，或注册在项目 `CMakeLists.txt` 中的组件根目录，放置名为 `idf_ext.py` 的文件，该文件会在项目配置完成后得到识别。运行 `idf.py build` 或 `idf.py reconfigure`，新添加的命令即可生效。

- Python 入口点：对于任何已安装的 Python 包，在 `idf_extension` 组中定义入口点后，就可以提供扩展功能。只要安装了 Python 包就可以使用扩展功能，无需重新构建项目。

出于安全考虑，组件扩展仅从可信来源加载：

- ESP-IDF 内置组件（位于 `IDF_PATH/components` 下）。

- 项目组件（项目自身的 `components/` 目录）。

- 在项目顶层 `CMakeLists.txt` 中，由 `EXTRA_COMPONENT_DIRS` 所列目录中的用户自定义组件。

- 乐鑫组件注册表 (`https://components.espressif.com/`) 中的乐鑫组件，仅 `espressif/` 命名空间受信任。

- 下载到 `IDF_TOOLS_PATH/root_managed_components/` 目录下的 IDF 托管组件。仅 `espressif/` 命名空间受信任。

其他来源的扩展（例如通过 `git`、本地 `path` 或 `override_path` 解析的组件）会被跳过，并给出警告。若要加载所有组件中的扩展，请设置 `IDF_EXTENSION_ALLOW_UNTRUSTED=1`。

重要

扩展不能定义与 `idf.py` 命令同名的子命令或选项。系统会检查自定义的动作和选项名称是否存在冲突，不允许覆盖默认命令，如有冲突会打印警告。对于 Python 入口点，必须使用唯一标识符，否则会忽略重复的入口点名称并发出警告。

### 扩展文件示例

扩展文件需要定义一个 `action_extensions` 函数，用于返回扩展的动作或选项。组件扩展 `idf_ext.py` 和基于包的扩展（例如 `<package_name>_ext.py`）使用相同的结构，如下所示：

    from typing import Any
    import click

    def action_extensions(base_actions: dict, project_path: str) -> dict:
        def hello_test(subcommand_name: str, ctx: click.Context, global_args: dict, **action_args: Any) -> None:
            message = action_args.get('message')
            print(f"Running action: {subcommand_name}. Message: {message}")

        def global_callback_detail(ctx: click.Context, global_args: dict, tasks: list) -> None:
            if getattr(global_args, 'detail', False):
                print(f"About to execute {len(tasks)} task(s): {[t.name for t in tasks]}")

        return {
            "version": "1",
            "global_options": [
                {
                    "names": ["--detail", "-d"],
                    "is_flag": True,
                    "help": "Enable detailed output",
                }
            ],
            "global_action_callbacks": [global_callback_detail],
            "actions": {
                "hello": {
                    "callback": hello_test,
                    "short_help": "Hello from component",
                    "help": "Test command from component extension",
                    "options": [
                        {
                            "names": ["--message", "-m"],
                            "help":  "Custom message to display",
                            "default": "Hi there!",
                            "type": str,
                        }
                    ]
                },
            },
        }

### 扩展 API 参考

`action_extensions` 函数接收两个参数： `base_actions` 表示当前已注册的所有命令， `project_path` 表示项目的绝对路径。该函数返回一个包含最多四个键的字典：

- `version`：表示扩展接口版本。当前 API 版本为 `1`。此键为必填项。

- `global_options`：一组全局选项，适用于所有命令。每个选项都是一个字典，包含 `names`、 `help`、 `type`、 `is_flag`、 `scope` 等字段。

- `global_action_callbacks`：表示一组全局回调函数，在执行任何任务之前都会调用一次。每个全局回调函数接受三个参数：

  > - `ctx`：即 click context

  > - `global_args`：所有可用的全局参数

  > - `tasks`：将要执行的任务列表。任务指的是运行 `idf.py` 时所调用的具体动作或子命令

- `actions`：子命令字典，用于定义新的子命令。每个子命令都有一个 `callback` 函数，并且可以包含 `options`、 `arguments`、 `dependencies` 等。每个回调函数接受三到四个参数：

  > - `subcommand_name`：命令的名称（在多个命令共享同一回调时很有用）

  > - `ctx`：即 click context

  > - `global_args`：所有可用的全局参数

  > - `**action_args`：传递给该子命令的具体参数，可选

### 基本用法示例

1. 通过项目组件提供扩展

> 在项目根目录或某个已注册的组件目录下创建 `idf_ext.py` （例如 `components/my_component/idf_ext.py` ）。实现内容可参考上面的扩展文件示例。

> 运行 `idf.py build` 或 `idf.py reconfigure` 加载新命令，然后执行 `idf.py --help` 即可看到新扩展。

2. 通过 Python 包入口点提供扩展

> 使用上述扩展文件示例，在名为 `<package_name>_ext.py` 的模块中实现扩展，并通过 `idf_extension` 入口点组暴露 `action_extensions` 函数。例如，在 `pyproject.toml` 中配置：

>     [project]
>     name = "my_comp"
>     version = "0.1.0"

>     [project.entry-points.idf_extension]
>     my_pkg_ext = "my_component.my_ext:action_extensions"

> 将该包安装到与 `idf.py` 相同的 Python 环境中（例如在包目录下执行 `pip install -e .`）。建议使用唯一的模块名（例如 `<package_name>_ext.py`）避免命名冲突。安装成功后，运行 `idf.py --help` 就可以看到新扩展命令。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。