IEEE 802.15.4
=============

:link_to_translation:`en:[English]`

Receive Handle Done
-------------------

.. note::

    这个功能仅包括在 IDF v5.1.3 以及之后的发布中。

当收到的数据帧被处理后， 用户需要调用函数 :cpp:func:`esp_ieee802154_receive_handle_done` 通知 802.15.4 驱动层，否则这个数据空间将不会被释放。
