# 存储

[English]

## FatFs

`esp_vfs_fat_sdmmc_unmount()` 已弃用，可以使用 `esp_vfs_fat_sdcard_unmount()` 代替。此接口在更早的 ESP-IDF 版本中已弃用，但是尚未添加弃用警告。自 ESP-IDF v5.1 起，调用 `esp_vfs_fat_sdmmc_unmount()` 接口将会产生弃用警告。

## SPI_FLASH

- `spi_flash_get_counters()` 已弃用，请使用 `esp_flash_get_counters()` 代替。

- `spi_flash_dump_counters()` 已弃用，请使用 `esp_flash_dump_counters()` 代替。

- `spi_flash_reset_counters()` 已弃用，请使用 `esp_flash_reset_counters()` 代替。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。