# 外设

[English]

## UART

- `UART_FIFO_LEN` 已弃用，更新为 `UART_HW_FIFO_LEN`。

## I2C

I2C 驱动已经被重新设计在 I2C, 以统一接口并扩展 I2C 外设的使用。尽管我们推荐使用新驱动的接口, 但用户仍然可以通过包含路径 `driver/i2c.h` 来使用老驱动。

主要的概念上和用法上的改变如下所示:

### 主要概念更新

- 用于初始化整个 I2C 总线的结构体 `i2c_config_t` 已经被移除. 在新驱动中, 从机和主机是分开的. 用户可以独立调用 `i2c_master_bus_config_t` 和 `i2c_slave_config_t`。

- `i2c_mode_t` 用来判断 I2C 控制器是工作在从模式还是主模式。该枚举器已被弃用。在新驱动程序中，用户无需自行设置，驱动程序会妥善处理。

- `i2c_rw_t` 用来判断 I2C 主控制器是在进行 "写 "还是 "读"。现在，它已被弃用。

- `i2c_addr_mode_t` 被重命名为 `i2c_addr_bit_len_t`.

- 在老驱动中，你需要将 I2C 命令通过 `I2C_LINK_RECOMMENDED_SIZE`, `i2c_cmd_link_create_static`, 等链接成链表. 在新驱动中，你不需要这么做，你只需要调用相关的接口函数即可。

- 在老驱动中，选择时钟通过例如 `I2C_SCLK_SRC_FLAG_FOR_NOMAL` 的时钟标志位. 在新驱动中，你可以直接选择时钟源。

### 主要用法更新

- I2C 总线初始化通过两部分完成. 第一步通过 `i2c_new_master_bus()` 初始化 I2C 总线, 然后初始化 I2C 设备通过 `i2c_master_bus_add_device()`。

- `i2c_reset_tx_fifo` 和 `i2c_reset_rx_fifo` 已被删除，因为用户不太需要重置 fifo。但可以通过 `i2c_master_bus_reset` 重置整个总线。

- 删除了 `i2c_cmd_link_xxx` 函数，用户不需要自己使用 link 来链接命令。

- `i2c_master_write_to_device` 更名为 `i2c_master_transmit`。

- `i2c_master_read_from_device` 已更名为 `i2c_master_receive`。

- `i2c_master_write_read_device` 已更名为 `i2c_master_transmit_receive`。

- `i2c_slave_write_buffer` 重命名为 `i2c_slave_transmit`。

- `i2c_slave_read_buffer` 已更名为 `i2c_slave_receive`。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。