# 核心转储

[English]

## 概述

核心转储是软件发生致命错误时，由紧急处理程序自动保存的一组软件状态信息。核心转储有助于对故障进行事后分析，了解软件状态。ESP-IDF 支持生成核心转储。

核心转储包含了系统中所有任务在发生故障时的快照，每个快照都包括任务的控制块 (TCB) 和栈信息。通过分析任务快照，可以确定是哪个任务、在哪个指令（代码行），以及该任务的哪个调用栈导致了系统崩溃。如果将某些变量赋予特殊的核心转储属性，还可以转储这些变量的内容。

核心转储数据会按照特定格式保存在核心转储文件中，详情请参阅 核心转储镜像文件详解。然而，ESP-IDF 的 `idf.py` 命令提供了专门的子命令，用于解码和分析核心转储文件。

## 配置

备注

只有在构建中包含 `espcoredump` 组件时，`Core dump` 配置选项才可用。要在项目中包含 `Core dump` 功能，在使用 `idf_component_register` 注册组件时，将 `espcoredump` 组件添加为 `REQUIRES` 或 `PRIV_REQUIRES` 的依赖项。

### 目标

选项 CONFIG_ESP_COREDUMP_TO_FLASH_OR_UART 可以启用或禁用核心转储，并在启用时选择核心转储的目标。发生崩溃时，生成的核心转储文件可以保存到 flash 中，也可以通过 UART 输出到连接的主机上。

### 格式和大小

核心转储文件以 ELF 格式生成，该格式具有可扩展性，能够在系统崩溃时完整保存错误任务和故障软件的详细信息。ELF 格式具备良好的扩展灵活性，便于未来版本升级时存储更多诊断信息。

选项 CONFIG_ESP_COREDUMP_MAX_TASKS_NUM 可用于配置核心转储保存的任务快照数量。崩溃任务的寄存器和栈总是会被保存，不受此配置选项影响。其他任务的快照将根据优先级顺序（从就绪状态下优先级最高的任务开始）依次保存。

### 数据完整性检查

核心转储文件包含 SHA256 校验和，用于验证核心转储文件的完整性，确保文件未被损坏。SHA256 哈希算法在检测损坏方面具有很高的准确率，包括多位错误。

### 保留栈大小

核心转储例程需要解析并保存所有其他任务的栈，因此会从单独的栈中运行。选项 CONFIG_ESP_COREDUMP_STACK_SIZE 控制核心转储栈大小，以字节数表示。

将此选项设置为 0 字节将使核心转储例程从 ISR 栈中运行，从而节省内存。将选项设置为大于零的值将创建一个独立的栈。

备注

如果使用了独立的栈，建议栈大小应大于 1300 字节，确保核心转储例程本身不会导致栈溢出。

### 核心转储内存区域

核心转储默认保存 CPU 寄存器、任务数据和崩溃原因。选择 CONFIG_ESP_COREDUMP_CAPTURE_DRAM 选项后，`.bss` 段和 `.data` 段以及 `heap` 数据也将保存到转储中。

推荐将上面提到的几个数据段都保存到核心转储中，以方便调试。但这会导致核心转储文件变大，具体所需的额外存储空间取决于应用程序使用的 DRAM 大小。

备注

除了崩溃任务的 TCB 和栈外，位于外部 RAM 中的数据不会保存到核心转储文件中，包括使用 `EXT_RAM_BSS_ATTR` 或 `EXT_RAM_NOINIT_ATTR` 属性定义的变量，以及存储在 `extram_bss` 段中的任何数据。

## 将核心转储保存到 flash

将核心转储文件保存至 flash 时，这些文件会保存到 flash 上的特殊分区。指定核心转储分区可以在 flash 芯片上预留空间来存储核心转储文件。

使用 ESP-IDF 提供的默认分区表时，核心转储分区会自动声明。但使用自定义分区表时，请按如下示例进行核心转储分区声明：

    # 名称，   类型，子类型，   偏移量，   大小
    # 注意：如果增加了引导加载程序大小，请及时更新偏移量，避免产生重叠
    nvs,      data, nvs,     0x9000,  0x6000
    phy_init, data, phy,     0xf000,  0x1000
    factory,  app,  factory, 0x10000, 1M
    coredump, data, coredump,,        64K

重要

如果设备启用了 flash 加密，请在核心转储分区中添加 `encrypted` 标志。请注意，使用 `idf.py coredump-info` 或 `idf.py coredump-debug` 命令无法从加密分区读取核心转储。 建议使用 `idf.py coredump-info -c <path-to-core-dump>` 命令从 ESP 设备侧读取核心转储，ESP 设备会自动解密分区并发送到相应位置用于分析。

    coredump, data, coredump,,       64K, encrypted

分区命名没有特殊要求，可以根据应用程序的需要选择。但分区类型应为 `data`，子类型应为 `coredump`。此外，在选择分区大小时需注意，核心转储的数据结构会产生 20 字节的固定开销和 12 字节的单任务开销，此开销不包括每个任务的 TCB 和栈的大小。因此，分区大小应至少为 `20 + 最大任务数 x（12 + TCB 大小 + 最大任务栈大小）` 字节。

用于分析 flash 中核心转储的常用命令，可参考以下示例：

    idf.py coredump-info

或

    idf.py coredump-debug

备注

`idf.py coredump-info` 命令和 `idf.py coredump-debug` 命令对 esp-coredump 工具进行了封装，可以在 ESP-IDF 环境中轻松使用。更多信息，请参考 核心转储命令。

## 将核心转储保存到 UART

当核心转储文件输出到 UART 时，输出文件会以 Base64 编码方式呈现。通过 CONFIG_ESP_COREDUMP_DECODE 选项，可以选择 ESP-IDF 监视器对输出文件自动解码，或保持编码状态等待手动解码。

### 自动解码

如果设置 CONFIG_ESP_COREDUMP_DECODE，使其自动解码 UART 核心转储文件，ESP-IDF 监视器会自动解码数据，将所有函数地址转换为源代码行，并在监视器中显示相应信息。ESP-IDF 监视器会输出类似以下内容：

    ===============================================================
    ==================== ESP32 CORE DUMP START ====================

    Crashed task handle: 0x3ffafba0, name: 'main', GDB name: 'process 1073413024'
    Crashed task is not in the interrupt context
    Panic reason: abort() was called at PC 0x400d66b9 on core 0

    ================== CURRENT THREAD REGISTERS ===================
    exccause       0x1d (StoreProhibitedCause)
    excvaddr       0x0
    epc1           0x40084013
    epc2           0x0
    ...
    ==================== CURRENT THREAD STACK =====================
    #0  0x4008110d in panic_abort (details=0x3ffb4f0b "abort() was called at PC 0x400d66b9 on core 0") at /builds/espressif/esp-idf/components/esp_system/panic.c:472
    #1  0x4008510c in esp_system_abort (details=0x3ffb4f0b "abort() was called at PC 0x400d66b9 on core 0") at /builds/espressif/esp-idf/components/esp_system/port/esp_system_chip.c:93
    ...
    ======================== THREADS INFO =========================
      Id   Target Id          Frame
    * 1    process 1073413024 0x4008110d in panic_abort (details=0x3ffb4f0b "abort() was called at PC 0x400d66b9 on core 0") at /builds/espressif/esp-idf/components/esp_system/panic.c:472
      2    process 1073413368 vPortTaskWrapper (pxCode=0x0, pvParameters=0x0) at /builds/espressif/esp-idf/components/freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/xtensa/port.c:133
    ...
           TCB             NAME PRIO C/B  STACK USED/FREE
    ---------- ---------------- -------- ----------------
    0x3ffafba0             main      1/1         368/3724
    0x3ffafcf8            IDLE0      0/0         288/1240
    0x3ffafe50            IDLE1      0/0         416/1108
    ...
    ==================== THREAD 1 (TCB: 0x3ffafba0, name: 'main') =====================
    #0  0x4008110d in panic_abort (details=0x3ffb4f0b "abort() was called at PC 0x400d66b9 on core 0") at /builds/espressif/esp-idf/components/esp_system/panic.c:472
    #1  0x4008510c in esp_system_abort (details=0x3ffb4f0b "abort() was called at PC 0x400d66b9 on core 0") at /builds/espressif/esp-idf/components/esp_system/port/esp_system_chip.c:93
    ...
    ==================== THREAD 2 (TCB: 0x3ffafcf8, name: 'IDLE0') =====================
    #0  vPortTaskWrapper (pxCode=0x0, pvParameters=0x0) at /builds/espressif/esp-idf/components/freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/xtensa/port.c:133
    #1  0x40000000 in ?? ()
    ...
    ======================= ALL MEMORY REGIONS ========================
    Name   Address   Size   Attrs
    ...
    .iram0.vectors 0x40080000 0x403 R XA
    .iram0.text 0x40080404 0xb8ab R XA
    .dram0.data 0x3ffb0000 0x2114 RW A
    ...
    ===================== ESP32 CORE DUMP END =====================
    ===============================================================

此外，选项 CONFIG_ESP_COREDUMP_UART_DELAY 支持在将核心转储文件输出到 UART 前添加延迟。

### 手动解码

如果设置 CONFIG_ESP_COREDUMP_DECODE 为不解码，则在以下 UART 输出的页眉和页脚之间，将输出核心转储的原始 Base64 编码正文：

    ================= CORE DUMP START =================
    <将 Base64 编码的核心转储内容解码，并将其保存到磁盘文件中>
    ================= CORE DUMP END ===================

建议将核心转储文本主体手动保存到文件， `CORE DUMP START` 和 `CORE DUMP END` 行不应包含在核心转储文本文件中。随后，可以使用以下命令解码保存的文本：

    idf.py coredump-info -c </path/to/saved/base64/text>

或

    idf.py coredump-debug -c </path/to/saved/base64/text>

## 核心转储命令

ESP-IDF 提供了一些特殊命令，用于检索和分析核心转储：

- `idf.py coredump-info` - 从 flash 中读取核心转储，打印崩溃任务的寄存器、调用栈、系统可用任务列表、内存区域以及核心转储中存储的内存内容（包括 TCB 和栈）。

- `idf.py coredump-debug` - 从 flash 中读取核心转储，将其保存为 ELF 文件，并使用该文件运行 GDB 调试会话。你可以手动检查内存、变量和任务状态。请注意，由于并未将所有内存保存在核心转储中，因此只有在栈上分配的变量的值才有意义。

运行 `idf.py coredump-info --help` 和 `idf.py coredump-debug --help` 命令可以查看更详细的使用说明。例如，它们可以将核心转储保存到文件中，避免每次执行命令时都需要从 flash 中读取。

高阶用户如果需要传递额外参数或使用自定义 ELF 文件，可直接使用 esp-coredump 工具。如果在 ESP-IDF 环境中使用该工具，可运行如下命令查询更多信息：

    esp-coredump --help

## 回溯中的 ROM 函数

程序崩溃时，某些任务和/或崩溃任务本身的调用栈中可能包含一或多个 ROM 函数。由于 ROM 不是程序 ELF 的一部分，而 GDB 需要分析函数序言来解码回溯，因此 GDB 无法解析这些调用栈。因此，在遇到第一个 ROM 函数时，调用栈解析将中断并报错。

为解决这一问题，ESP-IDF 监视器会根据目标芯片及其修订版本自动加载乐鑫提供的 ROM ELF。有关 ROM ELF 的详细信息，请参阅 esp-rom-elfs。

## 按需转储变量

通过读取变量的最后一个值，可以了解崩溃发生的根本原因。核心转储支持通过为已声明的变量添加特殊标记，在 GDB 上检索变量数据。

### 支持的标记和 RAM 区域

- `COREDUMP_DRAM_ATTR` 将变量放置在 DRAM 区域，该区域包含在转储中。

- `COREDUMP_RTC_ATTR` 将变量放置在 RTC 区域，该区域包含在转储中。

- `COREDUMP_RTC_FAST_ATTR` 将变量放置在 RTC_FAST 区域，该区域包含在转储中。

### 示例

1. 在 Editing the Configuration 中启用 COREDUMP TO FLASH，随后保存并退出。

2. 在项目中，创建如下全局变量，放置在 DRAM 区域：

    // uint8_t global_var;
    COREDUMP_DRAM_ATTR uint8_t global_var;

3. 在主应用程序中，将该变量设置为任意值，并以 `assert(0)` 引发崩溃。

    global_var = 25;
    assert(0);

4. 在目标设备上构建、烧写并运行应用程序，等待转储信息。

5. 运行以下命令，在 GDB 中开始核心转储，其中 `PORT` 是设备的 USB 端口：

    idf.py coredump-debug

6. 在 GDB shell 中，输入 `p global_var` 获取变量内容：

    (gdb) p global_var
    $1 = 25 '\031'

### 相关文档

- 核心转储镜像文件详解
- 实现概述

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。