# 核心转储镜像文件详解

[English]

核心转储文件以 ELF 格式生成，该格式在发生崩溃时会提供关于软件状态的全面信息，包括 CPU 寄存器和内存内容。

内存状态包含程序内存空间中映射的所有任务的快照；CPU 状态包含核心转储生成时的寄存器值。核心转储文件使用 ELF 结构的子集注册这些信息。

可加载的 ELF 段用于存储进程的内存状态，ELF 注释 (`ELF.PT_NOTE`) 用于存储进程的元数据（如 pid、寄存器、信号等）。CPU 状态则存储在一个具有特殊名称 (`CORE`) 和类型 (`NT_PRSTATUS type`) 的注释中。

下图展示了核心转储的结构：

核心转储 ELF 镜像文件格式

备注

上图仅展示当前版本镜像的文件格式，在未来的发布版本中可能会发生变化。

# 实现概述

下图展示了核心转储实现的基本情况：

核心转储实现

备注

上图隐藏了部分细节，仅展示当前版本的核心转储实现，在未来的发布版本中可能会发生变化。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。