# 从 ESP-IDF 中移出或弃用的组件

[English]

## 移至乐鑫组件注册表的组件

以下组件已经从 ESP-IDF 中迁出至 乐鑫组件注册表：

- libsodium

- cbor

- jsmn

- esp_modem

- nghttp

- mdns

- esp_websocket_client

- asio

- freemodbus

- sh2lib

- expat

- coap

- esp-cryptoauthlib

- qrcode

- tjpgd

- esp_serial_slave_link

- tinyusb

备注

请注意，http 解析功能以前属于 `nghttp` 组件一部分，但现在属于 http_parser 组件。

可使用 `idf.py add-dependency` 命令安装以上组件。

例如，要安装 X.Y 版本的 libsodium 组件，请运行：`idf.py add-dependency libsodium==X.Y`。

根据 semver 规则安装与 X.Y 兼容的最新版本 libsodium 组件，请运行 `idf.py add-dependency libsodium~X.Y`。

可前往 https://components.espressif.com 查询每个组件有哪些版本，按名称搜索该组件，组件页面上会列出所有版本。

## 弃用的组件

ESP-IDF v4.x 版本中已不再使用以下组件，这些组件已弃用：

- `tcpip_adapter`。可使用 ESP-NETIF 组件代替，具体可参考 TCP/IP 适配器。

备注

不再支持 OpenSSL-API 组件。乐鑫组件注册表中也没有该组件。请直接使用 ESP-TLS 或 mbedtls API。

备注

不再支持 `esp_adc_cal` 组件。 新的 adc 校准驱动在 `esp_adc` 组件中。旧版 adc 校准驱动已被迁移进 `esp_adc` 组件中。 要使用旧版 `esp_adc_cal` 驱动接口，你应该在 CMakeLists.txt 文件的组件依赖列表中增加 esp_adc。更多细节请查看 Peripherals Migration Guide。

版本更新后无需目标组件，因此以下目标组件也已经从 ESP-IDF 中删除：

> - `esp32`

> - `esp32s2`

> - `esp32s3`

> - `esp32c2`

> - `esp32c3`

> - `esp32h2`

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。