警告

This document is not updated for ESP32H4 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# SD 卡与其他 SPI 设备共享 SPI 总线

[English]

SD 卡支持 SPI 模式，使其能够作为 SPI 设备通信，但使用时需注意其限制。

## 其他设备的管脚负载

向同一总线添加设备会增加管脚的整体负载，包括交流负载（管脚电容）和直流负载（上拉电阻）。

### 交流负载

在通信速率不超过 50 MHz 的情况下，专为高速通信设计的 SD 卡采用小型管脚电容（交流负载小）。但在同一 SPI 总线上连接其他设备后，会增加管脚的交流负载。

管脚交流负载过高时，可能无法实现电平快速切换。通过使用示波器，你可以观察到管脚状态变化的边缘变得更加平滑，即边缘变化率更低。当 SD 卡连接到交流负载较高的总线时，可能无法满足 SD 卡建立时间 (setup) 的时序要求。高交流负载甚至可能导致 SD 卡和其他 SPI 设备无法正确解析主机发出的时钟信号，影响通信稳定性。

如果连接的其他设备的工作频率与 SD 卡工作频率不同，上述问题可能会更加明显。这是因为其他设备可能具有更大的管脚电容。管脚容量越大，响应时间越长，SD 总线可工作的最高频率越低。

你可以尝试以下测试，判断管脚交流负载是否过重：

术语

> - 启动边沿 (launch edge)：数据开始切换的时钟边沿；

> - 锁存边沿 (latch edge)：数据接收侧应进行数据采样的时钟边沿，对 SD 卡来说是上升沿。

1. 使用示波器观察时钟，并比较数据线与时钟。

   - 如果时钟不够快，例如上升/下降沿长于时钟周期的 1/4，表明时钟偏斜过大。

   - 如果在时钟锁存边沿之前数据线不稳定，表明数据线负载过大。

   借助逻辑分析仪，也可以观察到数据与时钟启动沿相比，延迟较大。但比起用示波器，用逻辑分析仪观察到的现象可能不太明显。

2. 尝试使用较低的时钟频率。

   如果设备可以在较低的通信频率下正常工作，而在较高的通信频率下出现问题，说明管脚交流负载过大。

如果管脚的交流负载过大，你可以选择使用其他管脚负载更低但通信速度更快的设备，或降低时钟速度。

### 直流负载

SD 卡所需的上拉电阻通常在 10 kΩ 至 50 kΩ 之间，注意对某些 SPI 设备来说，这可能是过强的上拉电阻。

请查阅设备的规格说明书，了解其直流输出电流。此直流输出电流应大于 700 μA，否则可能无法正确读取设备输出。

## 初始化顺序

备注

如果在执行以下步骤时遇到任何问题，请首先确保时序正确。如前文所述，你可以尝试降低时钟速度，例如将 SD 卡的 `SDMMC_FREQ_PROBING` 设置为 400 kHz，排除管脚交流负载的影响。

在同一 SPI 总线上与其他 SPI 设备一起使用 SD 卡时，由于 SD 卡启动流程的限制，应遵循以下初始化顺序。有关详情，请参阅 storage/sd_card。

1. 通过 `spi_bus_initialize()` 正确初始化总线。

2. 将除 SD 卡外所有设备的 CS 线置为空闲状态（默认为高电平），避免在后续步骤中与 SD 卡发生冲突。

   这可以通过以下任一方式实现：

   1. 调用 `spi_bus_add_device()` 将设备连接到 SPI 总线，该函数将初始化用作 CS 的 GPIO 管脚到空闲电平：默认为高电平。

   2. 在添加新设备前，先初始化需要保持为拉高状态的 CS 管脚 GPIO。

   3. 在 ESP 的 GPIO 未初始化前，依靠内部/外部上拉电阻拉高所有 CS 管脚（不推荐）。请确保上拉电阻拥有足够强度，且没有其他下拉电阻影响拉高。例如，应启用内部下拉电阻。

3. 调用 `esp_vfs_fat_sdspi_mount()` 将卡挂载到文件系统。

   此步骤将使 SD 卡进入 SPI 模式，应该 在同一总线上的所有其他 SPI 通信前完成。否则，SD 卡会保持在 SD 模式，即使在未选中其 CS 线的情况下，SD 卡也可能随机响应总线上的任何 SPI 通信。

   如果你想测试这种行为，请注意，一旦 SD 卡置于 SPI 模式，在下次上电前，也就是断电后重新上电之前，SD 卡将不会返回 SD 模式

4. 此时，即可与其他 SPI 设备自由通信。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。