# ESP-BLE-MESH 功能列表

[English]

## 支持的功能

### Mesh 核心

- 入网

    - PB-ADV，PB-GATT，PB-Remote

    - OOB 验证

    - 基于证书的入网

    - 远程入网

    - 增强入网验证

- 网络

    - 中继

    - 分包和重组

    - 密钥更新程序

    - IV 更新程序

    - 朋友节点

    - 低功耗节点

    - 代理服务器

    - 代理客户端

    - 定向转发

    - 私有信标

    - 子网桥

    - 次要增强

    - 设备固件更新（预览）

- 多个客户端模型同时运行

    - 支持多个客户端模型同时向不同节点发送数据包

    - 客户端模型与服务器模型之间无阻塞

- NVS 存储

    - 存储 ESP-BLE-MESH 节点的入网和配置信息

### Mesh 模型

- 基础模型

    - 配置服务器模型

    - 配置客户端模型

    - 健康服务器模型

    - 健康客户端模型

    - 远程供应服务器模型

    - 远程供应客户端模型

    - 定向转发配置服务器模型

    - 定向转发配置客户端模型

    - 桥接配置服务器模型

    - 桥接配置客户端模型

    - Mesh 专用信标服务器模型

    - Mesh 专用信标客户端模型

    - 按需提供的专用代理服务器模型

    - 按需提供的专用代理客户端模型

    - SAR 配置服务器模型

    - SAR 配置客户端模型

    - 请求 PDU RPL 配置服务器模型

    - 请求 PDU RPL 配置客户端模型

    - 操作码聚合器服务器模型

    - 操作码聚合器客户端模型

    - 大型合成数据服务器模型

    - 大型合成数据客户端模型

- 通用客户端模型

    - 通用开关客户端

    - 通用电平客户端

    - 通用默认过渡时间客户端

    - 通用电源开关客户端

    - 通用功率电平客户端

    - 通用电池客户端

    - 通用位置客户端

    - 通用属性客户端

- 传感器客户端模型

    - 传感器客户端

- 时间与场景客户端模型

    - 时间客户端

    - 场景客户端

    - 调度器客户端

- 照明客户端模型

    - 灯光亮度客户端

    - 灯光 CTL 客户端

    - 灯光 HSL 客户端

    - 灯光 xyL 客户端

    - 灯光 LC 客户端

- 通用服务器模型

    - 通用开关服务器

    - 通用电平服务器

    - 通用默认过渡时间服务器

    - 通用电源开关服务器

    - 通用电源开关设置服务器

    - 通用功率电平服务器

    - 通用功率电平设置服务器

    - 通用电池服务器

    - 通用位置服务器

    - 通用位置设置服务器

    - 通用用户属性服务器

    - 通用管理员属性服务器

    - 通用制造商属性服务器

    - 通用客户端属性服务器

- 传感器服务器模型

    - 传感器服务器

    - 传感器设置服务器

- 时间和场景服务器模型

    - 时间服务器

    - 时间设置服务器

    - 场景服务器

    - 场景设置服务器

    - 调度器服务器

    - 调度器设置服务器

- 照明服务器模型

    - 灯光亮度服务器

    - 灯光亮度设置服务器

    - 灯光 CTL 服务器

    - 灯光 CTL 温度服务器

    - 灯光 CTL 设置服务器

    - 灯光 HSL 服务器

    - 灯光 HSL 色调服务器

    - 灯光 HSL 饱和度服务器

    - 灯光 HSL 设置服务器

    - 灯光 xyL 服务器

    - 灯光 xyL 设置服务器

    - 灯光 LC 服务器

    - 灯光 LC 设置服务器

- 设备固件更新客户端模型

    - 固件更新客户端模型（预览）

    - 固件分发客户端模型（预览）

- 设备固件更新服务器模型

    - 固件更新服务器模型（预览）

    - 固件分发服务器模型（预览）

### Mesh 示例

- ESP-BLE-MESH 节点

    - 教程

    - 教程

    - 示例

- ESP-BLE-MESH 供应者

    - 教程

    - 示例

- ESP-BLE-MESH 快速入网

    - 客户端模型快速入网教程

    - 服务器模型快速入网教程

    - 示例

    - 演示视频

- ESP-BLE-MESH 及 Wi-Fi 共存

    - 教程

    - 示例

    - 演示视频

提供有关此文档的反馈