# 经典蓝牙

[English]

## Bluedroid

> 以下 Bluedroid API 已被废弃：

> - /bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_bt_device.h

>   > - 废弃 `esp_err_t esp_bt_dev_set_device_name(const char *name)`

>   >   > - 设置设备名 API 已被替换为 `esp_err_t esp_bt_gap_set_device_name(const char *name)` 或 `esp_err_t esp_ble_gap_set_device_name(const char *name)`。 原来的函数已经被废弃。

>   > - 废弃 `esp_err_t esp_bt_dev_get_device_name(void)`

>   >   > - 获取设备名 API 已被替换为 `esp_err_t esp_bt_gap_get_device_name(void)` 或 `esp_err_t esp_ble_gap_get_device_name(void)`。 原来的函数已经被废弃。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。