# 蓝牙® SIG 认证

[English]

## 控制器 (Controller)

参考下表可知乐鑫各芯片上最新的低功耗蓝牙控制器认证信息。 有关乐鑫模组的认证信息，请参阅 SIG Qualification Workspace 。

芯片名称 | Design Number / Qualified Design ID [1] | 协议版本 [2]
--- | --- | ---
ESP32 （低功耗蓝牙模式） | 141661 | 5.0
ESP32 （双模模式: 经典蓝牙 & 低功耗蓝牙） | 147845 | 4.2
ESP32-C2 (ESP8684) | 194009 | 5.3
ESP32-C3 | 239440 | 5.4
ESP32-C6 | 199258 | 5.3
ESP32-S3 | 239440 | 5.4
ESP32-H2 | Q331318 | 6.0

## 主机 (Host)

参考下表可知最新的低功耗蓝牙主机的认证信息。

主机 (Host) | Design Number / Qualified Design ID [1] | 协议版本 [2]
--- | --- | ---
ESP-Bluedroid | 198312 | 5.3
ESP-NimBLE | 141499 | 5.1

[1] (1,2)

自 2024 年 7 月 1 日起，蓝牙 SIG 新认证的设计识别编号已从 Qualified Deign ID (QDID) 更改为 Design Number (DN)。 请登录 Bluetooth SIG 官方网站 以获取合格产品的详细信息，例如设计详情、TCRL 版本和 ICS 详情（通过的测试用例）等。

[2] (1,2)

蓝牙协议中的某些功能是可选的，因此通过某个协议版本的认证并不意味着支持该版本协议中规定的所有功能 请参阅 主要功能支持状态 以获取各个芯片当前支持的低功耗蓝牙功能。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。