# C++ 支持

[English]

ESP-IDF 主要使用 C 语言编写，并提供 C 语言 API。但 ESP-IDF 也支持使用 C++ 开发应用程序，与 C++ 开发相关的各种主题在本文档中列出。

ESP-IDF 支持以下 C++ 功能：

- 异常处理

- 多线程

- 运行时类型信息 (RTTI)

- 线程局部存储 （`thread_local` 关键字）

- 文件系统库

- 除部分 限制，所有由 GCC 实现的 C++ 功能均受支持。有关由 GCC 所实现功能的详细信息，请参阅 GCC 文档。

## `esp-idf-cxx` 组件

esp-idf-cxx 组件为一些 ESP-IDF 中的功能提供了更高级别的 C++ API，该组件可以从 乐鑫组件注册表 中获取。

## C++ 语言标准

对于芯片目标，ESP-IDF 默认使用带有 GNU 扩展的 C++26 语言标准 (`-std=gnu++26`) 来编译 C++ 代码。对于 Linux 目标，ESP-IDF 会选择你的编译器支持的最高 C++ 标准。此时如需使用最新的 C++ 语言标准，请将 Linux 工具链升级到支持该标准的版本。

要使用其他语言标准编译特定组件的源代码，请按以下步骤，在组件的 CMakeLists.txt 文件中设置所需的编译器标志：

    idf_component_register( ... )
    target_compile_options(${COMPONENT_LIB} PRIVATE -std=gnu++11)

如果组件的公共头文件也需要以该语言标准编译，请使用 `PUBLIC` 而非 `PRIVATE`。

## 多线程

支持 C++ 线程，互斥锁和条件变量。C++ 线程基于 pthread 构建，而 pthread 封装了 FreeRTOS 任务。

有关在 C++ 中创建线程的示例，请参阅 cxx/pthread。该示例演示了如何使用 ESP-pthread 组件修改 C++ 线程的堆栈大小、优先级、名称和内核亲和性。

备注

std::jthread 的析构函数只能从 线程 API 或 C++ 线程库 API 创建的任务中安全地调用。

## 异常处理

ESP-IDF 默认禁用对 C++ 异常处理的支持，可以用 CONFIG_COMPILER_CXX_EXCEPTIONS 选项启用该支持。

如果抛出了异常处理，却没有相应的 `catch` 块，程序将由 `abort` 函数终止，并打印回溯信息。有关回溯信息的更多信息，请参见 严重错误。

C++ 异常处理应 仅 应用于异常情况，即意外情况及罕见情况，如发生频率低于 1% 的事件。请勿 将 C++ 异常处理用于流程控制，详情请参阅下文的资源使用部分。有关使用 C++ 异常处理的更多详情，请参阅 ISO C++ FAQ 和 CPP 核心指南。

有关 C++ 异常处理的示例，请参阅 cxx/exceptions。该示例演示了如何在 ESP32-S2 中启用和使用 C++ 异常，示例中声明了一个类，当提供的参数等于 0 时，这个类会在构造函数中抛出异常。

### C++ 异常处理及所需资源

启用异常处理后，应用程序的二进制文件通常会增加几个 KB。

此外，可能需要为异常处理应急内存池保留一部分 RAM。如果无法从堆内存中分配异常处理对象，则会使用该池中的内存。

使用 CONFIG_COMPILER_CXX_EXCEPTIONS_EMG_POOL_SIZE 变量可以设置异常处理应急内存池的内存量。

当且仅当 C++ 异常抛出时，会使用额外的栈内存（约 200 字节），从而从栈内存顶部调用函数，启动异常处理。

使用 C++ 异常处理的代码的运行时间取决于运行时实际发生的情况。

- 如果没有抛出异常，则异常处理的代码运行速度会更快，因为无需检查错误代码。

- 如果抛出异常，异常处理代码的运行时间会比返回错误代码的代码长几个数量级。

如果抛出异常，解开栈代码的速度要比返回错误代码慢好几个数量级。所增加的运行时长取决于应用程序的要求和错误处理的实现方式（例如，是否需要用户输入或发送消息到云端）。因此，在实时关键的代码路径中，不应使用会抛出异常的代码。

## 运行时类型信息 (RTTI)

ESP-IDF 默认禁用对 RTTI 的支持，可以用 CONFIG_COMPILER_CXX_RTTI 选项启用该支持。

启用此选项，将以启用了 RTTI 支持的方式编译所有的 C++ 文件，并支持使用 `dynamic_cast` 转换和 `typeid` 运算符。启用此选项通常会增加几十 KB 的二进制文件大小。

有关在 ESP-IDF 中使用 RTTI 的示例，请参阅 cxx/rtti。该示例演示了如何在 ESP-IDF 中使用 RTTI 功能，启用编译时对 RTTI 的支持，并展示了如何打印对象和函数的去混淆类型名称，以及 dynamic_cast 在两个继承自同一基类的对象上如何表现。

## 文件系统库

ESP-IDF 支持 C++ 文件系统库 (`#include <filesystem>`)，但有部分功能尚未实现：

- 由于 ESP-IDF 不支持符号链接和硬链接，因此相关函数未实现。

- 未实现 `std::filesystem::space`。

- 未实现 `std::filesystem::resize_file`。

- `std::filesystem::current_path` 只返回 `/`。不支持设置当前路径。

- `std::filesystem::permissions` 不支持设置文件权限。

请注意，文件系统的选择也会影响文件系统库的行为。例如，SPIFFS 文件系统对目录的支持有限，因此相关的 std::filesystem 函数可能无法像在支持目录的文件系统上那样正常工作。

## 在 C++ 中进行开发

以下部分提供了在 C++ 中开发 ESP-IDF 应用程序的一些技巧。

### 组合 C 和 C++ 代码

当应用程序的不同部分使用 C 和 C++ 开发时，理解 语言链接性 的概念非常重要。

为了能够从 C 代码中调用 C++ 函数，该 C++ 函数必须使用 C 链接 (`extern "C"`) 进行 声明 和 定义：

    // 在 .h 文件中声明：
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif

    void my_cpp_func(void);

    #ifdef __cplusplus
    }
    #endif

    // 在 .cpp 文件中进行定义：
    extern "C" void my_cpp_func(void) {
        // ...
    }

为了能够从 C++ 中调用 C 函数，该 C 函数必须使用 C 链接 声明：

    // 在 .h 文件中声明：
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif

    void my_c_func(void);

    #ifdef __cplusplus
    }
    #endif

    // 在 .c 文件中进行定义：
    void my_c_func(void) {
        // ...
    }

### 在 C++ 中定义 `app_main`

ESP-IDF 希望应用程序入口点 `app_main` 以 C 链接定义。当 `app_main` 在 .cpp 源文件中定义时，必须以 `extern "C"` 标识：

    extern "C" void app_main()
    {
    }

### 指定初始化器

许多 ESP-IDF 组件会以 配置结构体 作为初始化函数的参数。用 C 编写的 ESP-IDF 示例通常使用 指定初始化器，以可读且可维护的方式填充有关结构体。

C 和 C++ 语言对于指定初始化器有不同的规则。例如，C++26（当前在 ESP-IDF 中默认使用）不支持无序指定初始化、嵌套指定初始化、混合使用指定初始化器和常规初始化器，而对数组进行指定初始化。因此，当将 ESP-IDF 的 C 示例移植到 C++ 时，可能需要对结构体初始化器进行一些更改。详细信息请参阅 C++ aggregate initialization reference。

### `iostream`

ESP-IDF 支持 `iostream` 功能，但应注意：

1. ESP-IDF 在构建过程中通常会删除未使用的代码。然而，在使用 iostreams 的情况下，仅在其中一个源文件包含 `<iostream>` 头文件就会使二进制文件增加大约 200 kB。

2. ESP-IDF 默认使用简单的非阻塞机制来处理标准输入流 (`stdin`)。要获得 `std::cin` 的常规行为，应用程序必须初始化 UART 驱动程序，并启用阻塞模式，详情请参阅 common_components/protocol_examples_common/stdin_out.c。

## 限制

- 链接脚本生成器不支持将具有 C++ 链接的函数单独放置在内存的特定位置。

- vtable 位于 flash 中，在禁用 flash 缓存时无法访问。因此，在 IRAM 安全中断处理程序 中应避免调用虚拟函数。目前尚无法使用链接器脚本生成器调整 vtable 的放置位置。

## 注意事项

请勿在 C++ 中使用 `setjmp`/`longjmp`。`longjmp` 会在不调用任何析构函数的情况下盲目跳出堆栈，容易引起未定义的行为和内存泄漏。请改用 C++ 异常处理，这类程序可以确保正确调用析构函数。如果无法使用 C++ 异常处理，请使用其他替代方案（ `setjmp`/`longjmp` 除外），如简单的返回码。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。