警告

This document is not updated for ESP32C61 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# 快速入门

[English]

本文档旨在指导用户搭建 ESP32-C61 硬件开发的软件环境，通过一个简单的示例展示如何使用 ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) 配置菜单，并编译、下载固件至 ESP32-C61 开发板等步骤。

备注

这是ESP-IDF 稳定版本 v6.0.1 的文档，还有其他版本的文档 ESP-IDF 版本简介 供参考。

## 概述

ESP32-C61 SoC 芯片支持以下功能：

ESP32-C61 采用 40 nm 工艺制成，具有最佳的功耗性能、射频性能、安全性和可靠性，适用于各种应用场景和不同功耗需求。

乐鑫为用户提供完整的软、硬件资源，进行 ESP32-C61 硬件设备的开发。其中，乐鑫的软件开发环境 ESP-IDF 旨在协助用户快速开发物联网 (IoT) 应用，可满足用户对 Wi-Fi、蓝牙、低功耗等方面的要求。

## 准备工作

### 硬件：

- 一款 ESP32-C61 开发板

- USB 数据线 （A 转 Micro-B）

- 电脑（Windows、Linux 或 macOS）

备注

目前一些开发板使用的是 USB Type C 接口。请确保使用合适的数据线来连接开发板！

以下是 ESP32-C61 官方开发板，点击链接可了解更多硬件信息。

### 软件：

如需在 ESP32-C61 上使用 ESP-IDF，请安装以下软件：

> - 设置 工具链，用于编译 ESP32-C61 代码；

> - 编译构建工具 —— CMake 和 Ninja 编译构建工具，用于编译 ESP32-C61 应用程序；

> - 获取 ESP-IDF 软件开发框架。该框架已经基本包含 ESP32-C61 使用的 API（软件库和源代码）和运行 工具链 的脚本；

## 安装

请使用 ESP-IDF 安装管理器 (EIM) 来安装 ESP-IDF、构建工具和相关工具链，该管理器支持多种操作系统。

EIM 提供两种安装方式：

- 图形用户界面 (GUI)：用户友好，适合大多数用户。

- 命令行界面 (CLI)：适用于 CI/CD 流水线和自动化安装。

- 在 Windows 上安装 ESP-IDF 及工具链
- 在 Linux 上安装 ESP-IDF 及工具链
- 在 macOS 上安装 ESP-IDF 及工具链

## 构建首个项目

安装 ESP-IDF 后，您可选择在集成开发环境 (IDE) 中或通过命令行来构建首个项目。

### 在 IDE 中构建

通过 EIM 安装的 ESP-IDF 版本可搭配以下 IDE 使用，获得图形化开发体验：

- 基于 Eclipse CDT 的 Espressif-IDE

  > 该 IDE 已集成 IDF Eclipse 插件、必备 Eclipse CDT 插件和其他 Eclipse 平台插件，可支持 ESP-IDF 应用的开发和构建。

- 安装 ESP-IDF 拓展 的 Visual Studio Code

  > 通过安装拓展，您可直接在 Visual Studio Code 中开发、构建、烧录和监视 ESP-IDF 应用程序。

关于 IDE 的具体配置与使用方法，请参阅上述对应的文档。

### 通过命令行构建

如果使用命令行构建项目、构建、烧录至 ESP32-C61、监视设备输出，请根据您的操作系统参考以下说明：

- 在 Windows 上通过命令行构建项目
- 在 Linux 或 macOS 上通过命令行构建项目

备注

如果尚未安装 ESP-IDF，请跳转至 安装，按照说明先安装所有必需的软件。

## 卸载 ESP-IDF

如需卸载通过 EIM 安装的 ESP-IDF 及相关工具，可使用图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 两种方式。

### 使用 EIM GUI 卸载

启动 ESP-IDF 安装管理器。在 `管理安装` 下，点击 `打开仪表板`。

EIM 打开仪表板

如需删除特定 ESP-IDF 版本，请在该版本下点击 `移除` 按键。

如果删除所有 ESP-IDF 版本，请点击页面底部的 `清除所有` 按键。

EIM 卸载 ESP-IDF

### 使用 EIM CLI 卸载

如需删除特定 ESP-IDF 版本，例如 v5.4.2，请在终端中运行以下命令：

    eim uninstall v5.4.2

如需删除所有 ESP-IDF 版本，请在终端中运行以下命令：

    eim purge

## 相关文档

- ESP-IDF 安装管理器 (EIM) 文档

- Espressif-IDE (ESP-IDF Eclipse 插件) GitHub 仓库

- VSCode ESP-IDF 扩展 GitHub 仓库

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。