ESP-MQTT
========

:link_to_translation:`en:[English]`

概述
--------

ESP-MQTT 是 `MQTT <https://mqtt.org/>`__ 协议客户端的实现，属于轻量级发布/订阅消息协议。ESP-MQTT 现已支持 `MQTT v5.0 <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>`__。

自 ESP-IDF v6.0 起，``ESP-MQTT`` 组件已从 ESP-IDF 中移至独立仓库：

* `esp-mqtt 组件仓库 <https://github.com/espressif/esp-mqtt>`__

如需在项目中添加 ESP-MQTT 组件，请运行 ``idf.py add-dependency espressif/mqtt``。

托管文档
---------------------

文档链接如下：

* `esp-mqtt 文档 <https://docs.espressif.com/projects/esp-mqtt/en/latest/>`__

应用示例
--------------------

ESP-IDF 中提供了两个参考示例：

- 基于 TLS 的 MQTT 通信（证书包模式）：``examples/protocols/mqtt``

  - 默认使用 ESP-IDF 证书包验证代理服务器。
  - 默认代理地址指向 ``mqtts://test.mosquitto.org:8886`` （采用 Let's Encrypt 证书链）。
  - 替代方案可配置 Mosquitto CA 证书并改用 ``mqtts://test.mosquitto.org:8883`` 地址。

- 基于 TLS 的 MQTT 5.0 通信（证书包模式）：``examples/protocols/mqtt5``

  - 使用 MQTT v5.0 协议，通过 TLS 传输并借助证书包完成验证。
  - 默认代理地址指向 ``mqtts://test.mosquitto.org:8886``。

如需更多传输模式（TCP、WS/WSS、双向认证等）的示例，请参考 `espressif/mqtt 组件仓库 <https://components.espressif.com/components/espressif/mqtt>`__。

