# 乐鑫 Wireshark 使用指南

[English]

## 1. 概述

### 1.1 什么是 Wireshark？

Wireshark（原称 Ethereal）是一个网络封包分析软件。网络封包分析软件的功能是撷取网络封包，并尽可能显示出最为详细的网络封包资料。Wireshark 使用 WinPCAP 作为接口，直接与网卡进行数据报文交换。

网络封包分析软件的功能可想像成“电工技师使用电表来量测电流、电压、电阻” 的工作，只是将场景移植到网络上，并将电线替换成网线。

在过去，网络封包分析软件是非常昂贵，或是专门属于营利用的软件。Wireshark 的出现改变了这一切。

在 GNU GPL 通用许可证的保障范围下，使用者可以以免费的代价取得软件与其源代码，并拥有针对其源代码修改及客制化的权利。

Wireshark 是目前全世界最广泛的网络封包分析软件之一。

### 1.2 Wireshark 的主要应用

下面是 Wireshark 一些应用的举例：

- 网络管理员用来解决网络问题

- 网络安全工程师用来检测安全隐患

- 开发人员用来测试协议执行情况

- 用来学习网络协议

除了上面提到的，Wireshark 还可以用在其它许多场合。

### 1.3 Wireshark 的特性

- 支持 UNIX 和 Windows 平台

- 在接口实时捕捉包

- 能详细显示包的详细协议信息

- 可以打开/保存捕捉的包

- 可以导入导出其他捕捉程序支持的包数据格式

- 可以通过多种方式过滤包

- 多种方式查找包

- 通过过滤以多种色彩显示包

- 创建多种统计分析

- 等等

### 1.4 Wireshark 的“能”与“不能”？

- 捕捉多种网络接口

  Wireshark 可以捕捉多种网络接口类型的包，哪怕是无线局域网接口。

- 支持多种其它程序捕捉的文件

  Wireshark 可以打开多种网络分析软件捕捉的包。

- 支持多格式输出

  Wireshark 可以将捕捉文件输出为多种其他捕捉软件支持的格式。

- 对多种协议解码提供支持

  Wireshark 可以支持许多协议的解码。

- Wireshark 不是入侵检测系统

  如果你的网络中存在任何可疑活动，Wireshark 并不会主动发出警告。不过，当你希望对这些可疑活动一探究竟时，Wireshark 可以发挥作用。

- Wireshark 不会处理网络事务，它仅仅是“测量”（监视）网络

  Wireshark 不会发送网络包或做其它交互性的事情（名称解析除外，但你也可以禁止解析）。

## 2. 如何获取 Wireshark

官网链接：https://www.wireshark.org/download.html

Wireshark 支持多种操作系统，请在下载安装文件时，注意选择与你所用操作系统匹配的安装文件。

## 3. 使用步骤

本文档仅以 Linux 系统下的 Wireshark（版本号：2.2.6）为例。

1) 启动 Wireshark

Linux 下，可编写一个 Shell 脚本，运行该文件即可启动 Wireshark 配置抓包网卡和信道。Shell 脚本如下：

    ifconfig $1 down
    iwconfig $1 mode monitor
    iwconfig $1 channel $2
    ifconfig $1 up
    Wireshark&

脚本中有两个参数：`$1` 和 `$2`，分别表示网卡和信道，例如，`./xxx.sh wlan0 6` （此处，`wlan0` 即为抓包使用的网卡，后面的数字 `6` 即为 AP 或 soft-AP 所在的 channel）。

2) 运行 Shell 脚本打开 Wireshark，会出现 Wireshark 抓包开始界面

Wireshark 抓包界面

3) 选择接口，开始抓包

从上图红色框中可以看到有多个接口，第一个为本地网卡，第二个为无线网络。

可根据自己的需求选取相应的网卡，本文是以利用无线网卡抓取空中包为例进行简单说明。

双击 wlan0 即可开始抓包。

4) 设置过滤条件

抓包过程中会抓取到同信道所有的空中包，但其实很多都是我们不需要的，因此很多时候我们会设置抓包的过滤条件从而得到我们想要的包。

下图中红色框内即为设置 filter 的位置。

设置 Wireshark 过滤条件

点击 Filter 按钮（下图的左上角蓝色按钮）会弹出 display filter 对话框。

Display Filter 对话框

点击 Expression 按钮，会出现 Filter Expression 对话框，在此你可以根据需求进行 filter 的设置。

Filter Expression 对话框

最直接的方法 ：直接在工具栏上输入过滤条件。

过滤条件工具栏

点击在此区域输入或修改显示的过滤字符，在输入过程中会进行语法检查。如果输入的格式不正确，或者未输入完成，则背景显示为红色。直到输入合法的表达式，背景会变为绿色。你可以点击下拉列表选择先前键入的过滤字符。列表会一直保留，即使重新启动程序。

例如：下图所示，直接输入 2 个 MAC 作为过滤条件，点击 Apply （即图中的蓝色箭头），则表示只抓取 2 个此 MAC 地址之间的交互的包。

在过滤条件工具栏中运用 MAC 地址过滤示例

5) 封包列表

若想查看包的具体的信息只需要选中要查看的包，在界面的下方会显示出包的具体的格式和包的内容。

封包列表具体信息示例

如上图所示，我要查看第 1 个包，选中此包，图中红色框中即为包的具体内容。

6) 停止/开始包的捕捉

若要停止当前抓包，点击下图的红色按钮即可。

停止包的捕捉

若要重新开始抓包，点击下图左上角的蓝色按钮即可。

开始或继续包的捕捉

7) 保存当前捕捉包

Linux 下，可以通过依次点击 "File" -> "Export Packet Dissections" -> "As Plain Text File" 进行保存。

保存捕捉包

上图中，需要注意的是，选择 All packets、Displayed 以及 All expanded 三项。

Wireshark 捕捉的包可以保存为其原生格式文件 (libpcap)，也可以保存为其他格式（如.txt 文件）供其他工具进行读取分析。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。